****

**Zapytanie ofertowe**

**Zamawiający:**

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

ul. Lipowa 25d 6, 44 - 207 Rybnik

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w postępowaniu prowadzonym na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku

**Dostawa i montaż myjni autobusowej**

**Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/km\_rybnik.**

Nr postępowania: **KMR/PU/35/2023**

# Dane oraz adres Zamawiającego.

Dane Zamawiającego:

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

NIP: 642-32-36-629

ul. Lipowa 25D

44-207 Rybnik

Telefon.: 32 [724 65 00](tel:327246500)

Adres strony internetowej: www.km.rybnik.pl

Adres poczty elektronicznej: [sekretariat@km.rybnik.pl](mailto:sekretariat@km.rybnik.pl)

Zapytanie prowadzone jest wyłącznie za pomocą Platformy zakupowej zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/km\_rybnik

# Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o., ul. Lipowa 25d 6, 44-207 Rybnik, adres e-mail: kmr@km.rybnik.pl (dalej jako „ADO”).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@km.rybnik.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym   
   z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o.   
   w Rybniku.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

# Tryb udzielenia zamówienia.

**Zapytanie ofertowe** - na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o.   
w Rybniku.

# Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż myjni dla samochodów osobowych, autobusów oraz samochodów ciężarowych z naczepami o następujących parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis** |
| 1 | Zasilanie elektryczne | 400V, 3~, 50Hz |
| 2 | Maksymalny pobór mocy urządzenia myjni portalowej | 5,5 kW |
| 3 | Wysokość mycia | do 4,25m |
| 4 | Szerokość mycia | do 2,90m |
| 5 | Długość mycia | do 18,75m |
| 6 | Napędy | silniki w formie motoreduktorów ( bez elementów pośrednich jak np. łańcuch) |
| 7 | Sterowanie napędem | prędkość jazdy portalu i szczotki dachowej sterowana falownikiem |
| 8 | Budowa portalu | portal wykonany w formie stabilnej konstrukcji ze stali konstrukcyjnej zabezpieczanej antykorozyjnie przez cynkownie i malowanie proszkowe , składającej się z dwóch kolumn bocznych na stronę i górnego łącznika.  Brak podparcia dolnego szczotek pionowych |
| 9 | Szczotki | Szczotki pionowe oraz szczotka dachowa muszą być napędzane przez oddzielne silniki z przekładniami ślimakowymi w formie motoreduktorów, przesuw szczotek pionowych dzięki kołom i listwie zębatej, przesuw szczotki poziomej dzięki pasom stalowo-gumowym |
| 10 | Wały szczotek | Aluminiowe profile wielokomorowe, mocowanie wałów szczotek pionowych umożliwiające bezpieczny wychył od pionu do 15` |
| 11 | Regulacja docisku szczotek | w czasie rzeczywistym - elektroniczna |
| 12 | System mycia autobusów niskopodłogowych | dystans pomiędzy posadzką  a szczotkami bocznymi od 150 mm do 200 mm. |
| 13 | Pozycjonowanie pojazdów | Semafor LED z trzema światłami zamontowany na portalu, sterowanie fotokomórkami (3 pary) 4 szt. odbojnic pozycjonujących |
| 14 | Dozowanie chemicznych środków myjących | System dozowania środków myjących i konserwujących poprzez niezależne pompy elektropneumatyczne precyzyjnego dozowania niewymagające uprzedniego przygotowania roztworów chemicznych ; Sterowanie mikroprocesorem. |
| 15 | Układ recyrkulacji i oczyszczania wody | urządzenie filtrujące o wydajności 8 000 l/h, z wsadem żwirowo – kwarcowym, wyposażone w:  pompę ssąco – tłoczącą z zabezpieczeniem przed pracą na sucho,  układ spłukiwania powrotnego filtra,  szafę sterowniczą, zbiornik buforowy z tworzywa o pojemności 1000 l |
| 16 | Układ domywania ręcznego | System prowadzenia węża za pomocą szyn i zawiesi w wykonaniu nierdzewnym, rozprowadzony po obu stronach hali myjni 2x 18m, zasilany urządzeniem wysokociśnieniowym o parametrach min. 900l/h i 140bar, wyposażone w przepływowy kocioł podgrzewający wodę do 95`C, możliwość dozowania dwóch rodzajów środków czyszczących, sterowanie zdalne. |
| 17 | Pulpity sterownicze | wygodny, prosty w obsłudze pulpit sterowniczy ze stali szlachetnej, umożliwiający niezwykle intuicyjną obsługę myjni, bez wyświetlacza dotykowego. Możliwość ingerencji w pracę myjni w czasie rzeczywistym podczas procesu mycia. Dodatkowy pulpit serwisowy montowany na portalu |
| 18 | Programy mycia | -programy gotowe do mycia wszystkich rodzajów pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych,  specjalistycznych i użytkowych, autobusów i autokarów  Oprogramowanie powinno zawierać również:  a)program spojlerów  b)program burt załadunkowych  c)program luster dla dodatkowych lusterek nad przednią szybą  d)program luster dla autokarów  e)program kabin typu USA  f) mycie przejazdowe dla autobusów  g) mycie szybkie jednokrotne ;  i) niezależne sterowanie każdą ze szczotek umożliwiające umycie całego przodu pojazdu  jedną  szczotka pionową |
| 19 | Sterownik przenośny | Pilot zdalnego sterowania bezprzewodowy |

1. Zamawiający dostosuje na własny koszt halą montażu myjni oraz innych urządzeń do warunków wskazanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy i w szczególności prace te obejmować będą:
   1. Posadowienie ścian bocznych
   2. Budowę przyłączy wodnych
   3. Dostosowanie miejsc do wymogów systemów dystrybucji i oczyszczania wody.

**Wspólny Słownik Zamówień:**

# 42924730 - Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

42924300-2 - Urządzenia natryskowe

# 42924740-8 - Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

# Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

# Podstawy wykluczenia Wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
   1. który został prawomocnie skazany za przestępstwa karne, przestępstwo  
      o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone   
      w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,
   2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
   3. wobec którego orzeczono wyrokiem lub tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
   4. w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych   
      w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Warunki udziału w postepowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają następujące warunki:
   1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

* 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

* 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

* 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

# Sposób i termin składania i otwarcia ofert.

1. Termin składania ofert: **do 16 października 2023 r do godz. 9:00**.
2. Miejsce i sposób składania ofert: za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/km\_rybnik.
3. Termin otwarcia ofert: **16 października 2023 r godz. 9:30.**
4. Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego i publicznego, odbędzie się bez udziału Wykonawców.

# Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **do 15 dni tj. do dnia 1 listopada   
2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Sposób obliczenia ceny.

1. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1).
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zmaówienia.
3. Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe   
   5 należy zaokrąglić w górę).
4. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
5. Umowa będzie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia.
6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą   
   w PLN.

# Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktów:

**Kryterium: 100 pkt**

Punkty oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

gdzie:

Cmin – cena najniższej oferty,

Co – cena danej oferty.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją.
3. Dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
4. W przypadku występowania w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem – muszą być załączone do oferty w osobnym pliku z dopiskiem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”

# Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1. Formularz oferty (załącznik nr 1: Formularz oferty).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2: Wzór oświadczenia   
   o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania).
3. Dokument z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

# Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3.

# Postanowienia końcowe.

1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. W przeprowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy, o której mowa w pkt 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub dokumentów dołączonych do ofert.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść w istotnym zakresie nie odpowiada treści OPZ.
7. Zamawiający może poprawić w ofercie:
   1. Oczywiste omyłki pisarskie,
   2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z OPZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

# Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.
3. Załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy