**Kompleksowa rozbiórka budynku BGW – projekt i wykonanie – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu – SPC I Poznań**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: do końca października 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres prac:   1. Przygotowanie projektu dotyczącego rozbiórki budynku, 2. Uzyskanie ewentualnych niezbędnych decyzji i pozwoleń, 3. Rozbiórka budynku, 4. Zabezpieczenie przyłączy do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 5. Zasypanie ewentualnych dziur i wyrównanie terenu, 6. Zagospodarowanie powstałych odpadów (niezbędne BDO) (sporządzić ich wykaz);   Orientacyjne wymiary:  Powierzchnia zabudowy: 33,7 m2  Kubatura: 128,7 m3  Uwagi:  Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR).  Godziny pracy SPC: pn-pt 6-16 |  |