**Nr postępowania: 2022.18.ZP Załącznik nr 3A do SWZ**

**(złożyć w przepisanym terminie – *vide*Dział VIII SWZ)**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

**wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego**

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: **Naprawy mechaniczne pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 12 miesięcy.**

Przedstawiam(-y) następujące informacje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Typ/ charakterystyka/ parametry sprzętu | Minimalna liczba jednostek | Posiadana liczba jednostek | Podstawa dysponowania |
| 1 | Stacja Obsługi zlokalizowana w odległości o promieniu 10 km od miasta Szczecin (pomiar będzie wykonany na podstawie Google Maps), posiadająca min. 3 stanowiska do obsługi napraw układu zawieszenia i kierowniczego, remontu silnika oraz instalacji elektrycznej - wysokość wjazdu do warsztatu – min. 350 cm dla pojazdów do 3,5 t | 1 |  |  |
| 2 | Samochodowy dźwignik diagnostyczny (posiadający świadectwo dopuszczania do eksploatacji przez DT) | 2 |  |  |
| 3 | Urządzenie do kontroli i ustawiania świateł | 1 |  |  |
| 4 | Urządzenie do badania ciśnienia w silnikach nisko i wysokoprężnych | 1 |  |  |
| 5 | Diagnostyka komputerowa silników i układów elektronicznych - Tester diagnostyczny wyposażony w dostęp do danych producenta wraz z aktualizacją i programowaniem sterowników on-line | 1 |  |  |
| 6 | Analizator spalin | 1 |  |  |
| 7 | Urządzenie prostowniczo- rozruchowe | 1 |  |  |
| 8 | Migomat | 1 |  |  |
| 9 | Klucz dynamometryczny | 1 |  |  |
| 10 | Tester diagnostyczny akumulatorów, rozruszników i alternatorów | 1 |  |  |
| 11 | Oscyloskop | 1 |  |  |
| 12 | Stanowisko do sprawdzenia pomp i wtryskiwaczy | 1 |  |  |
| 13 | Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w skrzyniach automatycznych | 1 |  |  |
| 14 | Narzędzia specjalne do usuwania zapieczonych wtryskiwaczy i świec żarowych | 1 |  |  |