Bydgoszcz dnia 30 kwietnia 2018r. ZAŁ. nr 1

WOA.V 2510.3.2018

**Platforma I**

Podstawowe dane do specyfikacji technicznej oraz rysunki poglądowe.

Podstawowe dane:

Typ urządzenia - Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach

 inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych.

Rodzaj toru jazdy – prostoliniowy

Ilość przystanków – 2

Minimalne wymiary podestu platformy – 800x900 (szer. x dł.)

Sposób montażu platformy – na słupkach samonośnych do stopni

Kąt nachylenia toru jezdnego – ok. 28,1°

Montaż – wewnątrz budynku

Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku – na wprost

Ilość stopni, wymiar stopnia – 6 x 16 x 30 (szt. x wys. x gł.)

Bydgoszcz dnia 30 kwietnia 2018r. ZAŁ. nr 1

WOA.V 2510.3.2018

