***Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1***

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

*(pieczęć firmowa Oferenta)*

***Specyfikacja na dostawę sprzętu do rehabilitacji medycznej uczestników projektu***

**1. Elektryczna bieżnia treningowa – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | WartośćWymagana | Wartość oferowana |
| I | Elektryczna bieżnia treningowa. | - | - |
|  | Elektryczna bieżnia treningowa. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Bieżnia do użytku komercyjnego. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada zaawansowany system amortyzacji. | Tak |  |
|  | Ciągła moc silnika: 4,0 KMMaksymalna moc silnika: 10,0 KM | Tak |  |
|  | Zakres prędkości: 1,0 – 22,0 km/h. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia: 0 – 15%. | Tak |  |
|  | Wymiary pasa bieżni [+/-5%]: 153 x 56 cm. | Tak |  |
|  | Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe. | Tak |  |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz LED. | Tak |  |
|  | Liczba programów fitness: minimum 9.Liczba programów treningowych: minimum 12. | Tak |  |
|  | Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego.Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna. | Tak |  |
|  | Wymiary bieżni [+/-5%]: 220 x 92 x 152 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 160 kg. | Tak |  |
|  | Rolki transportowe. | Tak |  |

**2. Urządzenie do ćwiczeń mięśni głębokich kręgosłupa – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | WartośćWymagana | Wartość oferowana |
| I | Urządzenie do ćwiczeń mięśni głębokich kręgosłupa |  |  |
|  | Urządzenie do ćwiczeń mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | stymulacja mięśni dolnej partii brzucha, oraz zewnętrznych i wewnętrznych mięśni skośnych brzucha | Tak |  |
|  | Urządzenie uniemożliwiające jednoczesną kompensację mięśni zginaczy uda | Tak |  |
|  | Mechanizm blokady urządzenia | Tak |  |
|  | Poziom trudności urządzenia zależy od kąta pozycji siedzącej | Tak |  |
|  | Wysokość urządzenia: ok. 1,78 [cm] +/- 5% | Tak |  |
|  | Ciężar urządzenia: ok. 97 [kg] +/- 5% | Tak |  |
|  | Powierzchnia podstawy: około 1,446 x 992 [mm] +/- 5% | Tak |  |

**3. Rower treningowy – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | WartośćWymagana | Wartość oferowana |
| I | Rower treningowy | - | - |
|  | Rower treningowy, magnetyczny | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | rama w kształcie litery V umożliwiająca dopasowanie roweru do użytkowników o skrajnym wzroście | Tak |  |
|  | płynna regulacja oporu magnetycznego | Tak |  |
|  | koła transportowe | Tak |  |
|  | samonapinający, bezobsługowy napęd pasowy | Tak |  |
|  | konsola wyświetlająca: rytm, moc, Kcal, tętno, czas jazdy, dystans, opór | Tak |  |
|  | Certyfikat EN957-10 | Tak |  |
|  | siedzenie regulowane w czterech kierunkach | Tak |  |
|  | kierownica regulowana w czterech kierunkach | Tak |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1296 x 661 x 1245 | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: 42 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 130 kg | Tak |  |
|  | Opcjonalnie – kompatybilny z systemem Polar | Tak |  |

**4. Rower treningowy – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | WartośćWymagana | Wartość oferowana |
|  I | Rower treningowy – szt.1 | - | - |
|  | Rower treningowy | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Moc: własny generatorPrędkość: 15- 120 RPMWatt: 25-200 | Tak |  |
|  | System hamowania: indukcyjne | Tak |  |
|  | Koło zamachowe zintegrowane z generatorem 14 kg | Tak |  |
|  | Regulacja oporu: hamulec indukcyjny, 40 poziomów | Tak |  |
|  | Max. waga użytkownika: 150 kg | Tak |  |
|  | Duży wyświetlacz LEDCzas , dystans, kalorie, watt, prędkość, RPM, puls5 programów standardowych, 1 manualny1 Fitness test | Tak |  |
|  | Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego: tak | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna: tak | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska: 12 pozycji | Tak |  |
|  | Wymiary: 159 x 74 x 121 cm (+/- 5%)Waga 70 kg (+/- 5%) | Tak |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*(miejscowość) (czytelny podpis upoważnionej osoby)*