**Specyfikacja nóż składany CRKT-M21-0G**

**Dane techniczne**  
Długość głowni: 98 mm  
Grubość głowni: 3.5 mm  
Stal: 1.4116  
Ostrze: gładkie  
Rękojeść: G10  
Blokada: Liner Lock + AUTO-LAWKS  
Otwieranie: kołek + fliper  
Długość całkowita: 235 mm  
Masa: 167 g  
Producent: **CRKT, USA**