**Nr sprawy: 2074/AZ/262/2023**

**Załącznik nr 2 do SWZ dla cz. 7 – Formularz cenowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 7 (siódmej)PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, będący jednocześnie SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **DOM STUDENCKI „MAĆKO”**adres dostawy:**ul. Piątkowska 94/3c, 60-649 Poznań** |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowyUwaga!Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (z którym zostanie zawarta umowa), dokonał dokładnych pomiarów w siedzibie Zamawiającego oraz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, sporządził wizualizację.  | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka podatku VAT****(%)** | **Cena jednostkowa netto w PLN** |
| 1 | **Biurko typu kokpit** wymiary 770x2000x1600 mm (wys. x szer. x gł.). Wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża płyt klejone 2 mm dopasowanym do płyty, grubość blatu 36 mm, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. o klasie higieniczności E1  | **2 szt.** |  |  | ….% |  |
| 2 | **Łącznik biurek – półka na drukarkę** wymiary: 770 wys. x 800 szer. x 550 gł. mm, Wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża płyt klejone 2 mm dopasowanym do płyty, grubość blatu minimum 36 mm.  | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 3 | **Zabudowa przód prawa** lada podawcza – wymiary 1150 wys. x 1000 szer. x 420 gł. mm, Wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża płyt klejone 2 mm dopasowanym do płyty, grubość blatu minimum 36 mm.  | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 4 | **Zabudowa przód lewa** lada podawcza - wymiary 1150 wys. x 1000 szer. x 420 gł. mm, Wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża płyt klejone 2 mm dopasowanym do płyty, grubość blatu minimum 36 mm**.** | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 5 | **Kontener** z szufladami zamykany za klucz, wymiary 591 wys. x 430 szer. x 500 gł. mm, Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm., zamek - dwa klucze do każdego zamka. | **2 szt.** |  |  | ….% |  |
| 6 | **Stolik okrągły**wymiary 750 wys. x 600 szer. x 600 gł. blat 36 mm | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 7 | **Szafa odkryta** – regał – wymiary 1927 wys. x 500 szer. x 430 gł. wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, obrzeża płyt klejone 2 mm dopasowanym do płyty, 4 półki z możliwością regulacji wysokości.  | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 8 | **Drzwi zabudowy**wahadłowe (lada podawcza) – drzwi podwójne wahadłowe składające się z dwóch część, wykonane z płyty podwójnie melaminowanej, wymiary 750 wys. x 1500 szer. x 650 gł. osadzone na zawiasach sprężynowych, z możliwością blokad (zahaczenia do lady) | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 9 | **Stół konferencyjny**: o wymiarach 780 wys. x 1800 szer. x 900 gł. mm, osadzony na stabilnym stelażu metalowym z czterema nogami w narożnikach, malowany proszkowo - kolor do wyboru z palety wykonawcy (antracyt), blat - kolorystyka do wyboru z palety z wykonawcy, wykonany z HPL na bazie płyty wiórowej, grubość blatu nie mniejsza niż 19mm, wykończony obrzeżem PCV gr. 2mm kolorystycznie dopasowanym do blatu. o klasie higieniczności E1 | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 10 | **Fotel biurowy**: Cechy i funkcje, mechanizm: typ synchroniczny, Anti-Shock, blokada kąta odchylenia oparcia w 5 pozycji, oparcie: siatka/profilowana, podnośnik: neumatyczny, standardowy, pianka siedziska: wylewana, podstawa: pięcioramienna z kółkami gumowymi/lub podobne, tkanina: 100% poliester, gramatura min. 350g/m2, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli (do wybory na etapie zamówienia), podłokietnik: z regulacją wysokości 80mm i nakładkami PU, tapicerowanie: siedzisko i oparcie na części płaskiej tapicerowane w kolorze antracytowym, profile boczne siedziska i oparcia tapicerowane– kolor do wyboru na etapie realizacji projektu. Wymiary:  | **3 szt.** |  |  | ….% |  |
| 11 | **Aneks kuchenny**: blat hpl 36 mm, obrzeże 2 mm, blat ma przykrywać lodówkę1. szafka zlewozmywakowa z małym zlewem i ociekaczem + bateria, dwudrzwiowa, wykonana z płyty 18 mm podwójnie melaminowanej, wykończony obrzeżem PCV gr. 2mm kolorystycznie dopasowanym do płyty, o klasie higieniczności E1
2. Szafka z szufladami – blat hpl 36 mm, wymiary - standard kuchenny: ok. 600 szer. x ok. 550 gł. szuflady, cichy domyk, max. wysunięcie, wykonane z płyty 18 mm podwójnie melaminowanej,
3. Słupek: wymiary ok. 1900 wys. x 500 szer. x 600 gł. wykonany z płyty melaminowanej 18 mm, całość wykonana w układzie: szafka zamykana – wnęka – szafka zamykana., drzwi jednostronne 2x. uchwyty: metalowe półokrągłe, matowe (dobór uchwytów realizowany będzie w trakcie realizacji zadania).
 | **1 kpl.** |  |  | ….% |  |
| 12 | **Szafa aktowa:** ok. wysokość 2000 x 800 szer. X 500 gł. Wykonana z płyty 18 mm podwójnie melaminowanej, dwudrzwiowa, zamykana na klucz, obrzeża 2 mm klejone, uchwyty metalowe | **2 szt.** |  |  | ….% |  |
| 13 | **Szafa ubraniowa:** ok. 2000 wysokość x 600 szerokość x 500 gł.Wykonana z płyty 18 mm podwójnie melaminowanej, jednodrzwiowa , obrzeża 2 mm klejone, uchwyty metalowe, w środku drążek do wieszania garderoby i półka od góry. | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| **SUMA** |  |  | ….% |  |
| Wykonawca oświadcza, że oferuje meble zgodne z powyższymi wymaganiami Zamawiającego a także, że posiada stosowne dokumenty (certyfikaty, atesty) potwierdzające, iż oferowane meble posiadają/spełniają/zapewniają odpowiednio:* atest higieniczny E1
 |