

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 01 lipca 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.23.L.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na**: WYMIANĘ SIŁOWNI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W WĘZŁACH OST112 W JEDNOSTKACH POLICJI**

**WOJ. PODLASKIEGO -** nr postępowania: 23/L/22

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021,   
poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ:

**Pytania:**

1. Jaka jest przewidywana długość WLZ od rozdzielni RG do zasilacza UPS

**Odpowiedź:** Przewidywana długość WLZ od rozdzielni RG do zasilacza UPS wynosi około 35 m.

1. Jaka jest przewidywana długość linii odbiorczych z UPS zasilających węzeł OST 112.

**Odpowiedź:** Przewidywana długość linii odbiorczych z UPS do istniejącej tablicy zasilającej węzeł OST 112 wynosi około 40 m.

1. Jaka jest odległość miejsca posadowienia zasilacza UPS do wejścia głównego przy którym ma zostać zamontowany wyłącznik ppoż.

**Odpowiedź:** Odległość miejsca posadowienia zasilacza UPS do wejścia głównego przy którym ma zostać zamontowany wyłącznik ppoż wynosi około 60 m.

1. Czy na miejscu jest zainstalowany bypass serwisowy?

**Odpowiedź:** Nie.

1. Czy węzeł OST112 ma możliwość podpięcia dwóch linii zasilających?

**Odpowiedź:** Tak.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić   
w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*