**Opis przedmiotu zamówienia**:

1. Konserwacja stołu RTG, w tym:
2. sprawdzenie prawidłowego działania przekaźników, czujników i silników
3. kontrola poprawności działania komór AEC
4. Konserwacja statywu, w tym:
5. sprawdzenie prawidłowego działania przekaźników, czujników i silników
6. kontrola poprawności działania komór AEC
7. weryfikacja prawidłowego połączenia detektora DRX z konsolą
8. Konserwacja lampy RTG, w tym:
9. konserwacja statywu lampy RTG
10. kontrola prawidłowego działania komputera (panelu sterowania) TECH VISION i wyświetlacza na lampie
11. kalibracja automatyki lampy RTG
12. synchronizacja lampy ze statywem
13. Konserwacja generatora wysokiego napięcia i wykonanie niezbędnych kalibracji zgodnie z zaleceniami producenta.
14. Konserwacja konsoli technika RTG, w tym:
15. wyczyszczenie bazy danych
16. sprawdzenie podzespołów
17. sprawdzenie zajętości