

## **Załącznik nr 2 – formularz cenowy**

Nr sprawy: **WR.ZP.271.5.2025**

**FORMULARZ CENOWY**

**dla zadania pn.:**

**„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”**

**1. Zamawiający:**

**Gmina Grodków   
ul. Warszawska 29**

**49-200 Grodków**

**2. Wykonawca/Wykonawcy:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

(**nazwa i adres** wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wskazać dane lidera, partnerów, wspólników spółki cywilnej)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac**  **(rodzaj wydatku dla zamawiającego)** | **Cena ryczałtowa**  **netto (zł)** | **Cena ryczałtowa brutto (zł)** |
| **1** | **Roboty pomiarowe – NIEKWALIFIKOWALNE** | ----------------- | ----------------- |
| 1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym |  |  |
| **2** | **Roboty przygotowawcze – NIEKWALIFIKOWALNE** | ----------------- | ----------------- |
| 2.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - ziemia do ponownego wykorzystania |  |  |
| 2.2 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) |  |  |
| 2.3 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia |  |  |
| 2.4 | Wywożenie dłużyc, karpin i gałęzi na odległość 5 km na składowisko wraz z kosztami składowania |  |  |
| **3** | **Roboty ziemne - ścieżki parkowe** | ----------------- | ----------------- |
| 3.1.1 | Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadunkiem, wywiezieniem ziemi i rozładunkiem odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania |  |  |
| 3.1.2 | Utylizacja odpadów z robót ziemnych wykonanych sprzętem mechanicznym wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - **NIEKWALIFIKOWALNE** |  |  |
| 3.2.1 | Ręczne roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania |  |  |
| 3.2.2 | Utylizacja odpadów z ręcznych robót ziemnych wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie – **NIEKWALIFIKOWALNE** |  |  |
| **4** | **Roboty ziemne - stanowiska wędkarskie i obserwacyjne** | ----------------- | ----------------- |
| 4.1.1 | Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadunkiem, wywiezieniem ziemi i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania |  |  |
| 4.1.2 | Utylizacja odpadów z Robót ziemnych wykonanych sprzętem mechanicznym wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - **NIEKWALIFIKOWALNE** |  |  |
| 4.2.1 | Ręczne roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania |  |  |
| 4.2.2 | Utylizacja odpadów z ręcznych robót ziemnych wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie – **NIEKWALIFIKOWALNE** |  |  |
| **5** | **Ścieżki parkowe** | ----------------- | ----------------- |
| 5.1 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika Is=min 1,0 |  |  |
| 5.2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPA, warstwa o grubo ci po zagęszczeniu 15 cm |  |  |
| 5.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu cm |  |  |
| 5.4 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm - warstwa dynamiczna |  |  |
| 5.5 | Nawierzchnia mineralna gr. 3 cm |  |  |
| 5.6 | Montaż obrzeża typu EKOBORD |  |  |
| 5.7 | Urządzenia bezpieczeństwa – balustrady, bariery ochronne |  |  |
| **6** | **Stanowiska wędkarskie** | ----------------- | ----------------- |
| 6.1 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika Is=min 1,0 |  |  |
| 6.2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPA, warstwa o grubo ci po zagęszczeniu 15 cm |  |  |
| 6.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu cm |  |  |
| 6.4 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm - warstwa dynamiczna |  |  |
| 6.5 | Nawierzchnia mineralna gr. 3 cm |  |  |
| 6.6 | Montaż obrzeża typu EKOBORD |  |  |
| 6.7 | Urządzenia bezpieczeństwa – balustrady, bariery ochronne |  |  |
| **7** | **Trawniki** | ----------------- | ----------------- |
| 7.1 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm - ziemia z odzysku |  |  |
| 7.2 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem |  |  |
| 7.3 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim |  |  |
| **8** | **Projektowane nasadzenia** | ----------------- | ----------------- |
| 8.1 | Sadzenie drzew - gatunki rodzime, min. 5 letnie, **rodzime gatunki (7 szt. brzozy brodawkowatej, 7 szt. wierzby białej, 6 szt. lipy drobnolistnej)** |  |  |
| **9** | **Faszynowanie i oczyszczenie brzegu stawu** | ----------------- | ----------------- |
| 9.1 | Wykonanie opasek z potrójnych kiszek faszynowych o śr. 15 cm - wykonanie z brzegu |  |  |
| **10** | **Schody terenowe drewniane** | ----------------- | ----------------- |
| 10.1 | Wykonanie schodów terenowych wg wytycznych projektowych - szer. 1,5 m |  |  |
| 10.2 | Wykonanie schodów terenowych wg wytycznych projektowych - szer. 3,0 m |  |  |
| 10.3 | Urządzenia bezpieczeństwa – balustrady, bariery ochronne |  |  |
| **11** | **Pomost obserwacyjny przy zbiorniku wodnym** | ----------------- | ----------------- |
| 11.1 | Wykonanie podestu obserwacyjnego wg wytycznych projektowych - 5,0 x 1,5 m |  |  |
| 11.2 | Urządzenia bezpieczeństwa – balustrady, bariery ochronne |  |  |
| **12** | **System napowietrzający wodę** | ----------------- | ----------------- |
| 12.1 | Zakup i montaż systemu napowietrzającego wodę wg wytycznych projektowych wraz z zasilaniem – 2 zestawy |  |  |
| **13** | **Elementy małej architektury - NIEKWALIFIKOWALNE** | ----------------- | ----------------- |
| 13.1 | Zakup i montaż elementów małej architektury wg wytycznych projektowych: ławki |  |  |
| 13.2 | Zakup i montaż elementów małej architektury wg wytycznych projektowych: kosze |  |  |
| **14** | **Wyposażenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej - tablice informacyjne** | ----------------- | ----------------- |
| 14.1 | Zakup i montaż elementów małej architektury wg wytycznych projektowych: tablice informacyjno-edukacyjne drewniane – 6 szt |  |  |
| **15** | **Dokumentacja projektowa – NIEKWALIFIKOWALNE** | ----------------- | ----------------- |
| 15.1 | Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych |  |  |
| Razem netto (zł) | |  | ----------------- |
| Razem brutto (zł) | | ----------------- |  |

**Niniejszy formularz należy podpisać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym**