**Opis techniczny**

**Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych RC4 EI60 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Powolnego 1.**

Nowe drzwi RC4 EI 60 będą zamontowane na parterze w miejscu istniejących drzwi stalowych jako wejście do PdOZ. Otwór drzwiowy ma wymiary 103\*210 cm.

1. **Zakres prac budowlanych**
2. Demontaż drzwi stalowych (drzwi po demontażu do przekazania Zamawiającemu).
3. Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych RC4 EI60 lewych (kolorystka do ustalenia: albo np. kolor RAL 9006 albo kolor zbliżony do istniejącego skrzydła).
4. Dostawa i montaż samozamykacza.
5. Wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich po montażu drzwi
6. **Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego**

****

** **