**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Postępowanie nr 119/2024/TP-1/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu samochód osobowy o nadwoziu kombi dla Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

1. **Wymagania dotyczące pojazdu**
2. Samochód typu osobowy, ilość miejsc: 5 osobowy, nadwozie kombi. Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 roku, kompletny, wolny od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych.
3. Samochód osobowy musi spełniać wymagania normy emisji spalin min. EURO 6.
4. Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
5. Samochód oprócz homologacji musi posiadać inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu obowiązujące i wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.
7. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
8. Zamawiający zaznacza, że samochód może posiadać inne systemy, funkcje, czy wyposażenie niż podane poniżej przez Zamawiającego wpływające wpływ na komfort, poprawę bezpieczeństwa, czy lepsze właściwości pojazdu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

**Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zamawianego fabrycznie nowego samochodu osobowego.**

**TABELA nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE** | **Parametry oferowane prze Wykonawcę (należy jednoznacznie wskazać/wypełnić\*)** |
|  | **SILNIK** |
| 1 | Silnik benzynowy z fabryczną instalacją LPG  |  |
| 2 | Silnik o mocy minimalnej 90 KM |  |
| 3 | Silnik o pojemności minimum 999 cm³ |  |
| 4 | Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa i LPG  |  |
| 5 | Norma emisji spalin minimum EURO6 |  |
| 6 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym maksymalnie do 8 l/100 km.  |  |
| 7 | Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLPT poniżej 140 g/km |  |
|  | **Skrzynia biegów, napęd:** |
| 8 | Skrzynia biegów 6 biegowa automatyczna lub manualna |  |
| 9 | Napęd na koła przednie |  |
| 10 | Felgi aluminiowe 16” wraz z kompletem ogumienia letniego |  |
|  | **Nadwozie i wymiary:** |
| 11 | Rodzaj nadwozia – kombi |  |
| 12 | Rozstaw osi minimum 2850 mm |  |
| 13 | Długość całkowita maksymalnie 4550 mm  |  |
| 14 | Wysokość maksymalnie maksimum 1 850 mm |  |
| 15 |  Szerokość bez lusterek maksymalnie 1800 mm |  |
| 16 | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
|  | **Bezpieczeństwo** |
| 17 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 18 | ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |
| 19 | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla wszystkich foteli |  |
| 20 | Poduszki powietrzne czołowa dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |  |
| 21 | Boczne poduszki powietrzne + kurtyny dla kierowcy i pasażera, kurtyny dla zewnętrznych tylnych miejsc, centralna poduszka z przodu |  |
| 22 | eCall – system powiadamiania ratunkowego |  |
| 23 |  tempomat |  |
| 24 | System kontroli martwego pola |  |
|  | **Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne:** |
| 25 | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| 26 | Wielofunkcyjna kierownica |  |
| 27 | Światła do jazdy dziennej LED |  |
| 28 | Światła przeciwmgłowe |  |
| 29 | Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu |  |
| 30 | W przedziale kierowcy dwa fotele z regulacją  |  |
| 31 | Siedzenie trzyosobowe w 2. rzędzie |  |
| 32 | Tapicerka siedzeń materiałowa kolor standardowy bez dopłaty  |  |
| 33 | Tylna kanapa składana  |  |
| 34 | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne |  |
| 35 | Klimatyzacja  |  |
| 36 | Siedzenia w drugim rzędzie z zagłówkami |  |
| 37 | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy  |  |
| 38 | Bagażnik dachowy z możliwością mocowania długich przedmiotów jak np. drabina  |  |
| 39 | Zabezpieczenie podłogi przestrzeni ładunkowej gumą  |  |
| 40 | Tylna szyba ogrzewana |  |
| 41 | elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne |  |
| 42 | elektrycznie podgrzewana szyba przednia |  |
| 43 | centralny zamek |  |
| 44 | Czujnik parkowania w tylnym zderzaku |  |
| 45 | Kamera cofania |  |
| 46 | Pakiet multimediów (radio, integracja multimediów ze smartfonem) |  |
|  | **Inne wymagania:** |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 48 | Apteczka  |  |
| 49 | Trójkąt ostrzegawczy  |  |
| 50 | Komplet kluczy zapasowych |  |
| 51 | Podnośnik i klucz do kół |  |
| 52 | Gaśnica |  |
|  | **Wersja wykonania:** |
| 53 | Dla ruchu prawostronnego |  |
|  | **Kolory:** |
| 54 | Kolor lakieru dowolny, bez dodatkowej dopłaty (należy wskazać oferowany) |  |

**Tabela 2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **POZOSTAŁE NIEZBĘDNE WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ** | **OFERTA WYKONAWCY**(należy wpisać: TAK - dla potwierdzenia warunku, NIE - dla braku potwierdzenia lub wskazać oferowaną/y wartość/parametr) |
| **1.** | Zapewnienie serwisu blacharskiego i mechanicznego.  |  |
| **2.** | Przystąpienie do usunięcia usterki maksymalnie w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu przejęcia samochodu przez stację obsługi. |  |
| **3.** | Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego i zapewniające jego prawidłową i bezpieczną eksploatację zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002r Dz.U.2016.2022 |  |
| **4.** | Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w języku polskim wymagany przepisami prawa polskiego tj. instrukcja obsługi , karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji, itp. w formie papierowej lub w wersji elektronicznej. |  |
| **5.** | Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędny do rejestracji pojazdu.  |  |
| **6.** | Gwarancja podstawowa (pełna) na samochód obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne na nie mniej niż 36 miesięcy lub limit kilometrów.  |  |
| **7.** | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat |  |
| **8.** | Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 36 miesięcy |  |

**Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**