**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

**Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony (MM 04)**

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/**  **WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Szafa z drzwiami przeszklonymi. Fronty malowane proszkowo, wybór koloru przez użytkownika na etapie realizacji zadania. | TAK |  |
| 3. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 5. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 6. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
| 7. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
| 8. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 9. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 11. | Wymiary zewnętrzne: 1000x580x2000 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| **II.** | **Pozostałe warunki** |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy