**Reling do mopów (MM 10)**

Nr katalogowy:

Producent:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/**  **WARUNEK** | **Spełnienie wymaganego**  **parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)** | **Opis parametrów oferowanych** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Reling do mopów wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | TAK |  |
| 2. | Reling montowany do ściany. | TAK |  |
| 3. | Reling wyposażony w 4 haczyki. | TAK |  |
| 9. | L=600 mm (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
| **II.** | **Pozostałe warunki** |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy