**Regał listwowy z koszami (MM02)**

Producent:

Nazwa lub model:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie | TAK |  |
| 3. | Regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5. | Wymiary: H=900 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Regał wyposażony w kosze sterylizacyjne wykonane ze stali nierdzewnej w gaktunku 1.4301 (304) o wymiarze: 575x280x135 mm – 3 szt. | TAK |  |
| **II.** | **Pozostałe warunki** |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy