**Stelaż do worków foliowych (Mmob 09)**

Producent:

Nr katalogowy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/**  **WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą | TAK |  |
| 2. | Wózek wyposażony w obręcz na worek | TAK |  |
| 3. | Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka | TAK |  |
| 4. | Wózek wyposażony w pokrywę metalową malowaną proszkowo (kolor: czerwona, niebieska, czarna biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie | TAK |  |
| 5. | Kąt otwarcia pokrywy min. 83˚ | TAK |  |
| 6. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9. | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
| **II.** | **Pozostałe warunki** |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy