Tarnów, 25 sierpnia 2023 r.

WIM.271.16.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**oraz zmiana treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„****Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33, nr 35 i Żłobka nr 1 w Tarnowie – część II”.**

**Pytanie nr 1**

W przedmiarach nie ujęto wywozu pozostałości urobku/ziemi po wykopach i zasypach dla całości prac na przedmiotowym zadaniu, proszę o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarach w pozycjach 3.1.2; 4.1.2; 4.1.11; 8.2.3; 7.2.2. przyjęto pozycję: KNR 2-01/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III.

**Pytanie nr 2**

W przedmiarach: Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123 nie ujęto studni betonowej DR11, proszę o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający skorygował przedmiar poprzez dołożenie pozycji:

4.1.19 KNR 2-18/613/3 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200, głębokość 3 m w ilości 1 szt,

4.1.20 KNR 2-18/613/4 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200, dodatek za każde 0,5 m głębokości ponad 3m w ilości -3 (jednostka: 0,5m).

Zamawiający dołącza uzupełniony przedmiar robót.

**Pytanie nr 3**

W przedmiarach: Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123 w pozycji 4.1.6 istnieje zapis o wykonaniu drenażu z sączków ceramicznych, natomiast
w projekcie z PVC, proszę o wyjaśnienie wraz z podaniem średnicy rury na tych odcinkach

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia: W pozycji 4.1.6 KNRW 2-01/610/2 należy przyjąć do wyceny przez analogię rurę drenarską karbowaną PVC Fi 145mm – zgodnie z opisem projektowym.

**Pytanie nr 4**

W przedmiarach: Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od S6 istn do S9
z przyłączami od budynków w pozycji 7.2.12 istnieje zapis o wycenie przyłączy do studni w ilości 4 kpl według naszych wyliczeń powinno być 6 kpl (S6, 2x S7, 2x S8, S9), proszę o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że z zagospodarowania terenu wynika sposób, jak należy odczytać i wycenić komplet przykanalików do poszczególnych studni (dlatego przyjęto je jako komplet, a nie ilość sztuk). Niemniej jednak Zamawiający skorygował przedmiar w pozycji 7.2.12, przyjmując ilość - 6 kompletów.

Zamawiający dołącza uzupełniony przedmiar robót.

**Pytanie nr 5**

W przedmiarach nie ujęto warstw podbudowy dla odtwarzanej nawierzchni z kostki brukowej dla całości prac na przedmiotowym zadaniu, proszę o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje przedmiar poprzez wprowadzenie pozycji:

 3.2.4.a KNR 2-31/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm w ilości 20 m2, oraz

3.2.4.b KNR 2-31/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 20 m2, krotności 12

4.3.2.a KNR 2-31/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm w ilości 100 m2, oraz

4.3.2.b KNR 2-31/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 100 m2, krotności 12

7.3.4.a KNR 2-31/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm w ilości 10 m2, oraz

7.3.4.b KNR 2-31/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 10 m2, krotności 12

Przyjęto łączną grubość podbudowy z pospółki 20 cm.

Zamawiający dołącza uzupełniony przedmiar robót.

**Pytanie nr 6**

W przedmiarach nie ujęto wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości prac na przedmiotowym zadaniu, proszę o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję iż geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach własnych, gdyż nie jest to robota budowlana i nie musi być uwzględniana
w przedmiarach.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o następujących zmianach w treści SWZ:

**- w załączniku nr 8 do SWZ Dokumentacja projektowa** przedmiar robót uzupełniono o pozycje 3.2.4.a, 3.2.4.b, 4.1.19, 4.1.20, 4.3.2.a, 4.3.2.b, 7.2.12, 7.3.4.a, 7.3.4.b. Uzupełniony przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Załącznik do pisma - Uzupełniony przedmiar robót

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.