****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

**ZP –929/21**

**Radom 22.07.2021**

**WYKONAWCY**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

**Przedmiot zamówienia**: „**KWP zs. w Radomiu - modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania” W CZYNNYM OBIEKCIE – Część 1**

**Nr spr. 19/21**

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2019 poz.2019 z póz. zm. ) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie.**

Szanowni Państwo Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej gdyż na

podstawie przedmiaru, opisu przedmiotu zamówienia oraz STWIOR nie można wycenić wymiany stolarki.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej , ponadto w OPZ umieszczonym na stronie w pkt. 4.1 Branża Budowlana jest opis stolarki

*- wymiana okien w pomieszczeniach wchodzących w zakres modernizacji, zmiana podziału okien z dwóch kwater na trzy kwatery skrajne uchylno-rozwierne środkowa kwatera rozwierna naświetle górne z podziałem na dwie kwatery uchylne dolne kwatery* **skrzydła nieotwieranego i**

**szkła o podwyższonej wytrzymałości. Okna o współczynniku przenikania** *ciepła Uw ≤ 0,9 (W/m2K) kolorystyka okiem dopasowana do okien istniejących*

Ilość powyższych okien podana w przedmiarach – 11 szt

*- zakup i montaż do pomieszczenia nr 2.2 okienka podawczego o wymiarach 50 x 50 cm. Okno podawcze z przeciwwagą wyposażone w siłowniki, które pozwalają na lekkie otwieranie i zamykanie a także pozostawienie w części przesuwnej na dowolnym poziomie, wyposażone w blokadę przed przytrzaśnięciem,*

Ilość powyższych okien podana w przedmiarach – 1 szt

*- zakup i montaż drzwi płycinowych akustycznych o izolacyjności akustycznej 32dB światło przejścia 90cm, ościeżnica drewniana regulowana. Drzwi do pomieszczeń nr 1.1 oraz nr 2.2 przystosowane do kontroli dostępu, wyposażone w zworę elektromagnetyczną,*

Drzwi kompletne wyposażone w zamek, klamkę z szyldem

Ilość powyższych okien podana w przedmiarach – 2 szt drzwi 90 P

*- zakup i montaż do pomieszczenia nr 7 drzwi płycinowych o konstrukcji wzmocnionej RC 2 z futryną drewnianą regulowaną,*

Drzwi kompletne wyposażone w zamek, klamkę z szyldem

Ilość powyższych okien podana w przedmiarach – 1 szt drzwi 90 P

*- zakup i montaż do pomieszczenia nr 2.1 drzwi płycinowych,*

Drzwi kompletne wyposażone w zamek, klamkę z szyldem

Ilość powyższych okien podana w przedmiarach – 1 szt drzwi 90 L

*- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń z klatki schodowej na drzwi dymoszczelne przeciwpożarowe EIS 60 drzwi przystosowane do podłączenia do systemu kontroli dostępu wyposażone w zworę elektromagnetyczną,*

drzwi o konstrukcji aluminiowej szerokość skrzydła czynnego (światło przejścia) 90 cm, skrzydło bierne wynikowo drzwi kompletne wyposażone w zamek, klamke z szyldem, samozamykacz na skrzydle czynnym wymiary podane w przedmiarach 1,42\*2,03 oraz 1,47\*2,03

**Z poważaniem**

**Wz. Ewa Piasta-Grzegorczyk**

Opr.E.P.G

Opublikowano na platformazakupowa.pl/pn/kwp\_radom w dniu 22.07.2021r.