Zp.271…..2021 załącznik nr 2 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu Mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z dostawą.

1. **Parametry techniczno-użytkowe**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Pojazd spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności posiadający homologację i spełniający warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy |
| 2. | Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym |
| 3. | Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż 2020 rok. |
| 4. | Samochód posiadający homologację na prowadzenie pojazdu osobom posiadającym prawo jazdy kat. B, przystosowany do ruchu prawostronnego |
| 5. | Liczba miejsc- 9 tj. 1 miejsce dla kierowcy, 8 miejsc dla pasażerów |
| 6. | Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim |
| 7. | Pojemność skokowa silnika: nie mniej niż 1990 cm³ i nie więcej niż 2000 cm³ |
| 8. | Silnik o mocy min. 140 KM |
| 9. | Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 |
| 10. | Rodzaj paliwa: diesel |
| 11. | Samochód posiadający co najmniej 5-cio biegową skrzynię biegów |
| 12. | Drzwi boczne prawe- przesuwne. Blokada drzwi z funkcją aktywowania/dezaktywowania blokady z miejsca kierowcy |
| 13. | Drzwi tylne- dwuskrzydłowe z szybą (okno z ogrzewaniem i wycieraczką), otwierane pod kątem 180 stopni |
| 14. | Stałe szyby boczne na wysokości drugiego i trzeciego rzędu siedzeń |
| 15. | Przyciemniane tylne szyby |
| 16. | Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 17. | Światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła przeciwmgielne |
| 18. | Czujniki cofania |
| 19. | Regulator prędkości |
| 20. | Poduszki bezpieczeństwa czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera |
| 21. | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń |
| 22. | Napęd na przednią oś pojazduSamochód fabrycznie nowy, nie starszy niż 2020 rok. |
| 23. | Hamulec postojowy mechaniczny+ hamulce tarczowe wszystkich kół |
| 24. | Pojazd wyposażony w:* System zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu- ABS,
* System kontroli trakcji- ASR,
* System kontroli stabilności ESP wraz z układem wspomagania ruszania na pochyłościach
* Wspomaganie kierownicy
* Immobiliser lub równoważne
* Klimatyzacja manualna
* Centralny zamek
* Odtwarzacz MP3, wyświetlacz monochromatyczny, BlueTooth, wejście USB
 |
| 25. | Komplet opon zimowych wraz z felgami- 4 szt.  |
| 26. | Koło zapasowe pełnowymiarowe, klucz do kół, podnośnik, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |
| 27. | Preferowany kolor niemetaliczny: biały, niebieski, zielony, czerwony, jasnoszary lub podobny z dopuszczeniem kolorów metalicznych bez dodatkowej opłaty |
| **Opis adaptacji** |
| 28. | Trzy niezależne fotele w III rzędzie z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa (szybkodemontowalne) |
| 29. | Atestowany system mocowania do jednego wózka inwalidzkiego w tylnej części pojazdu |
| 30. | Atestowany najazd (rampa lub szyny najazdowe), umieszczony z tyłu pojazdu, rozkładany ręcznie, umożliwiający wjazd osoby na wózku inwalidzkim (tradycyjnym i elektrycznym) do wnętrza pojazdu |
| 31. | Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) |
| 32. | Oznakowanie poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe logotypu Zamawiającego oraz informacji o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON wraz z logotypem PFRON *(logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia tj. oznaczenie zgodne z wytycznymi PFRON).* |

1. **Gwarancja**

Gwarancja producenta i/lub Wykonawcy wynosząca minimum 24 miesiące:

1. na wszystkie podzespoły mechaniczne i elektryczne,
2. na powłokę lakierniczą,
3. na perforację nadwozia,
4. na zabudowę do przewozu osób niepełnosprawnych licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

1. **Serwis**

Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

1. **Warunki dostawy**
2. Termin dostawy pojazdu: od podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.
3. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
4. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) dwa fabryczne komplety kluczyków,

b) dokumenty wymagane prawem do zarejestrowania pojazdu we właściwym wydziale komunikacji (faktura VAT, świadectwo zgodności WE, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy),

c) świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu 4 osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

d) dokumentację eksploatacyjną pojazdu zawierającą instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową oraz oświadczenie gwarancyjne