****

**Załącznik nr 2 – Parametry techniczne ciągnika.**

Nr postępowania: **KMR/PU/05/2023**

# Parametry techniczne ciągnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kategoria | Ciągnik |
| 2 | Typ nadwozia | Kabina |
| 3 | Rok produkcji | 2022 - 2023 |
| 4 | Minimalna długość w [mm] | 3400 |
| 5 | Minimalna szerokość w [mm] | 1500 |
| 6 | Maksymalna wysokość w [mm] | 2400 |
| 7 | Maksymalna masa własna [kg] | 2100 |
| 8 | Emisja CO2 | Minimum Euro 5 |
| 9 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 10 | Minimalna pojemność silnika w [cm3] | 2300 |
| 11 | Minimalna moc silnika w [KM] | 50 |
| 12 | Skrzynia biegów | Manualna |
| 13 | Minimalna ilość biegów przód / tył | 8 / 8 |
| 14 | Maksymalny przebieg w [km] | 100 |
| 15 | Minimalna prędkość maksymalna [km/h] | 25 |
| 16 | Układ paliwowy | Common rail |
| 17 | Liczba cylindrów | 4 |
| 18 | Oś przednia z przekładnią kontową | Tak |
| 19 | Maksymalny promień zawracania [m] | 4 |
| 20 | Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) | Przód/tył |
| 21 | Minimalny udźwig trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ)  przód/tył [kg] | 1500 / 1700 |
| 22 | Ogrzewanie kabiny | Tak |
| 23 | System wentylacji kabiny | Tak |
| 24 | Pamięć obrotów silnika | Tak |
| 25 | Zabezpieczeni antykradzieżowe | Tak |
| 26 | Minimalna pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 |
| 27 | Rodzaj napędu | 4x4 złączany mechanicznie |
| 28 | Układ hydrauliczny | Tak |
| 29 | Minimalna wydajność układu hydraulicznego [l/min] | 35 |
| 30 | Pług śnieżny | Tak |
| 31 | Szerokość pługa [mm] | 2000 |
| 32 | Posypywarka | Tak |