Proszę o udzielenie wyjaśnień i/lub wprowadzenie zmian do kosztorysu:

- pozycja 8 - D-42, D-43 - proszę o zmianę wymiarów, na obowiązujące od grudnia 2022 wymiary 1200x600

**Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wymiary - 1200/600**, zostało to zmienione w kosztorysie

- pozycja 14 - czy chodzi o same cyfry U-7 oraz U-8, czy cyfry U-7 i U-8 wraz ze słupkiem U-1a? Zapis "Znak kilometrowy U-7 i hektometrowy U-8 na słupku prowadzącym U1" nie jest jednoznaczny.

**Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć słupek prowadzący U-1a ze znakiem kilometrowym U-7 i U-8**

- pozycja 19 - proszę o informację, jaką średnicę C-9 przyjąć do wyceny (fi400 czy fi600?).

**Odpowiedź: W pozycji 19 należy przyjąć do wyceny fi 400**

**Jednocześnie Zamawiający dodaje się do wyceny pozycję 19 a** - **Słupek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C-9 fi 600**

- pozycja 24 - proszę o informację, czy barierę U-11a należy wykonać z płaskowników czy z rur (oba rozwiązania dopuszczone do stosowania)

**Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny barierę wykonaną z rur.**

- pozycja 25 - proszę o doprecyzowanie, co oznacza 1szt bariery? Czy chodzi o 1szt słupka z dwoma łańcuchami? Czy o 2szt słupków z łańcuchami?

**Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny 3 mb bariery, słupek co 1,5 m, zostało to zmienione w kosztorysie**

- pozycja 28 - proszę o poprawienie wymiarów progu w opisie na: "Próg zwalniający liniowy U-16 d o dł. 4,70-5,00 m, szer. 0,9-1,0 m, wysokość 0,05 m z kompletem akcesoriów".

**Odpowiedź: Należy przyjąć wymiary progu zwalniającego liniowego** **U-16 d:**

**dł. 4,70-5,00 m, szer. 0,9-1,0 m, wysokość 0,05 m wymiary te zostały zmienione w kosztorysie**

- pozycja 31 - proszę o podanie rozstawu słupków jaki należy przyjąć do wyceny (SP06/1, SP06/2?)

**Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć barierę stalowa Sp.06/2 rozstaw słupków co 2 m**

- pozycja 32 - czy uchwyty uwzględnione w tej pozycji to uchwyty do wyszczególnionych w kosztorysie znaków? czy może znaki należy wycenić w komplecie z uchwytami, a pozycja 32 będzie zamawiana niezależnie?

**Odpowiedź: Znaki należy wycenić z kompletem uchwytów.**

**Pozycję 32 należy wycenić**