Załącznik nr 2.1 do SWZ

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**Nr postępowania 22/ZP/2024**

**Pakiet nr 1**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **samochodu** **osobowo-ciężarowego typu brygadówka** o parametrach technicznych, wyposażeniu zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku, odpowiadający wymaganiom jakości polskich i unijnych norm.
3. Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wymaganym wyposażeniem na własny koszt wraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, kluczykami, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi.
4. Ubezpieczenie i transport pojazdu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie zabezpieczenie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 1 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

Marka samochodu: ………………………..

Typ/model:………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne i minimalne wyposażenie** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub/i wstawić wartość* |
|  | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 r. | *TAK/NIE\**  |
|  | Moc silnika od 135 do 145 KM, olej napędowy | *TAK/NIE\** *……………………..KM**(podać moc silnika)* |
|  | Silnik 4-cylindrowy | *TAK/NIE\** |
|  | Pojemność skokowa minimum 1995 cm3, maksimum 2100 cm3  | *………………………………* cm3*(podać wartość)* |
|  | Skrzynia biegów manualna 6-biegowa | *TAK/NIE\** |
|  | Poziom emisji spalin zgodnie z normą EURO - nie mniej niż EURO 6 | *TAK/NIE\** |
|  | Przednie zawieszenie na niezależnych kolumnach MacPhersona ze stabilizatorami i amortyzatorami gazowymi | *TAK/NIE\**  |
|  | Lakier metaliczny | *TAK/NIE\**  |
|  | Wersja brygadowa przystosowana do przewozu 7 osób z kierowcą | *TAK/NIE\** |
|  | Obręcze stalowe „16” | *TAK/NIE\** |
|  |  Światła przeciwmgielne  | *TAK/NIE\** |
|  | Czujniki parkowania przód i tył | *TAK/NIE\** |
|  | System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości | *TAK/NIE\** |
|  | System kontroli pasa ruchu | *TAK/NIE\** |
|  | Kamera cofania | *TAK/NIE\** |
|  | System zapobiegający kolizjom | *TAK/NIE\** |
|  | System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym | *TAK/NIE\** |
|  | System elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy | *TAK/NIE\** |
|  | System ABS | *TAK/NIE\** |
|  | System elektronicznego rozdziału siły hamowania | *TAK/NIE\** |
|  | System wspomagania awaryjnego hamowania | *TAK/NIE\** |
|  | System ułatwiający ruszanie pod górę | *TAK/NIE\** |
|  | System stabilizacji pojazdu na zakrętach | *TAK/NIE\** |
|  | System kontroli pojazdu przed ryzykiem wywrócenia | *TAK/NIE\** |
|  | System kontroli obciążenia pojazdu | *TAK/NIE\** |
|  | Przystosowanie do rozruchu w bardzo niskich temperaturach | *TAK/NIE\** |
|  | Tempomat | *TAK/NIE\** |
|  | Funkcja wyboru trybu jazdy | *TAK/NIE\** |
|  | Centralny zamek | *TAK/NIE\** |
|  | Zdalne sterowanie centralnego zamka z 2-ma pilotami | *TAK/NIE\** |
|  | Sygnalizacja akustyczna o niedomkniętych drzwiach przy zdalnym ryglowaniu drzwi | *TAK/NIE\** |
|  | Samoczynne ryglowanie drzwi przy przypadkowym zdalnym odryglowaniu, gdy żadne drzwi nie zostaną otwarte | *TAK/NIE\** |
|  | Autoalarm | *TAK/NIE\** |
|  | Immobiliser | *TAK/NIE\** |
|  | Wyłącznik pompy paliwa (dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą lub w przypadku kolizji) | *TAK/NIE\** |
|  | Komputer pokładowy | *TAK/NIE\** |
|  | Ekran dotykowy nie mniej niż 12” ze zintegrowanymi systemami audio wizualnymi | *TAK/NIE\** |
|  | Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe dla wszystkich siedzeń | *TAK/NIE\** |
|  | Fotele przednie w układzie 1+2 | *TAK/NIE\** |
|  | Regulacja fotela kierowcy w czterech kierunkach z regulacją odcinka lędźwiowego | *TAK/NIE\** |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy | *TAK/NIE\** |
|  | Tylna kanapa 4-osobowa w drugim rzędzie siedzeń montowana fabrycznie | *TAK/NIE\** |
|  | Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa | *TAK/NIE\** |
|  | System Auto-Start-Stop | *TAK/NIE\** |
|  | Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego do linii okien z trwałego tworzywa sztucznego | *TAK/NIE\** |
|  | Zaczepy do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym zgodne z normami DIN 75410 | *TAK/NIE\** |
|  | Oświetlenie przedziału ładunkowego | *TAK/NIE\** |
|  | Przegroda przedziału ładunkowego z oknem | *TAK/NIE\** |
|  | Hamulce tarczowe przednich i tylnych kół | *TAK/NIE\** |
|  | Szyba przednia podgrzewana z automatycznymi wycieraczkami z czujnikiem deszczu | *TAK/NIE\** |
|  | Szyby elektrycznie sterowane | *TAK/NIE\** |
|  | Lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane | *TAK/NIE\** |
|  | Bezkorkowy system wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa | *TAK/NIE\** |
|  | Kierownica wielofunkcyjna | *TAK/NIE\** |
|  | Klimatyzacja automatyczna | *TAK/NIE\** |
|  | Reflektory do jazdy dziennej | *TAK/NIE\** |
|  | Reflektory halogenowe z automatycznym włączaniem i wyłączaniem | *TAK/NIE\** |
|  | Oświetlenie kabiny i tylnej części osobowej z funkcją stopniowego wygaszania | *TAK/NIE\** |
|  | Wykładziny kabiny osobowej z materiału łatwego do czyszczenia | *TAK/NIE\** |
|  | Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym | *TAK/NIE\** |
|  | Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami i elementami eliminującymi tzw. martwe pole | *TAK/NIE\** |
|  | Drzwi boczne rozsuwane po prawej stronie | *TAK/NIE\** |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 200° z ogranicznikiem przy 90° | *TAK/NIE\** |
|  | Tylne oświetlenie LED wysoko montowane | *TAK/NIE\** |
|  | Środkowe światło STOP | *TAK/NIE\** |
|  | Koło zapasowe lub zestaw do naprawy ogumienia | *TAK/NIE\** |
|  | Gwarancja na elementy i akcesoria pojazdu nie mniej niż 24 miesiące bez limitu przebiegu, | *…………………….**( podać wartość miesięcy)* |
|  | Gwarancja na perforacje blacharską nie mniej niż 72 miesiące bez limitu przebiegu, | *…………………….**( podać wartość miesięcy)* |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniej niż 24 miesiące bez limitu przebiegu. | *…………………….**( podać wartość miesięcy)* |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanym serwisie | *TAK/NIE\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Termin dostawy: 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Miejsce dostawy: 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17