*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ CENOWY**

**I część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**  (cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| 1 | **Projektor multimedialny** • Technologia: DLP • Ansi Lumen : min. 3600 Ansi Lumen • Rozdzielczość: 1280 x 800 WXGA • Format: 16:10 • Kontrast: min. 20000 : 1 • Żywotność lampy: min. 6000 h • Stosunek projekcji : 1.55-1.73 : 1 • Wejścia : 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite-Video, 1 x USB typu A, 1 x 3,5 mm Mini Jack • Gwarancja: 2 lata | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Uchwyt sufitowy do prjektora**• Mocowanie bezpośrednie lub z regulacją: 43 - 65 cm• Maksymalny udźwig: 10 kg• Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu: +/- 22.5 °• Możliwość regulacji pochylenia na boki: +/- 15 °• Kolor: biały• Maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora: 32 cm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Projektor multimedialny** • Technologia: DLP • Ansi Lumen : min. 4000 Ansi Lumen • Rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD • Kontrast: min. 22000 : 1 • Wielkość rzutowanego obrazu: do 300" • Żywotność lampy: min. 6000 h • Wejścia: min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite-Video, 1 x USB typu A, 1 x 3,5 mm Mini Jack • Wyjścia: 1x VGA, 1x audio 3,5 mm • Głośnik: moc min. 2W • Gwarancja: 2 lata | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**II część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**  (cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.** | **Niszczarka**  • szerokość wejścia: 220 mm  • typ cięcia: ścinki maks. 4 x 35 mm  • ilość maks. jednorazowo ciętych kartek (A4/80g/m2): 10  • poziom bezpieczeństwa: P-5  • niszczy: płyty CD, karty płatnicze, spinacze, papier, zszywki  • pojemność pojemnika na ścinki: min. 23 litry  • auto start/stop: tak  • cofanie dokumentu: tak  • wymiary maks.: szer. 345 mm, wys. 450 mm, gł. 245 mm  • waga maks.: 7 kg  • gwarancja 24 miesiące | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Niszczarka**  • szerokość wejścia: 240 mm  • typ cięcia: paski maks. 5,8 mm  • ilość maks. jednorazowo ciętych kartek (70g): 24  • poziom bezpieczeństwa: P-2  • niszczy: płyty CD, karty płatnicze, spinacze, papier, zszywki  • pojemność kosza: min. 55 litry  • auto start/stop: tak  • cofanie dokumentu: tak  • obudowa na kółkach  • gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**III część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**  (cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.** | **Telefon bezprzewodowy**  • Ekran 1,8 cala LCD  • min. 120 pozycji w książce telefonicznej  • Możliwość rozmów między słuchawkami  • Współdzielona książka telefoniczna  • Współdzielenie rozmów  • Pamięć ponownego wybierania numerów: min. 10 pozycji  • Redukcja szumu  • Identyfikacja numeru przychodzącego  • Odbieranie dowolnym klawiszem  • Zawieszanie rozmów  • Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Telefon bezprzewodowy**  • Współpracująca linia telefoniczna: analogowa  • Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)  • Wyświetlacz LCD, podświetlany  • Menu w języku polskim  • Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP)  • Możliwość współpracy z 6 słuchawkami  • Zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH  • Czas rozmowy: min. 17 godzin  • Czas czuwania: min. 180 godzin  • Kolor klawiatury: jasny kolor lub klawisze podświetlane  • Zasięg słuchawki w pomieszczeniach: min. 50 m  • Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Telefon bezprzewodowy**  • Współpracująca linia telefoniczna: analogowa  • Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)  • Wbudowana książka telefoniczna: min. 120 wpisów  • Wyświetlacz LCD, podświetlany  • Podświetlenie klawiatury  • Menu w języku polskim  • Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP)  • Możliwość współpracy z 6 słuchawkami  • Możliwość rozmów między słuchawkami, połączenia konferencyjne  • Zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH  • Czas rozmowy: min. 15 godzin  • Czas czuwania: min. 165 godzin  • Kolor obudowy – srebrno-czarny  • Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Telefon bezprzewodowy**  • Współpracująca linia telefoniczna: analogowa  • Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)  • Wbudowana książka telefoniczna: min. 200 wpisów  • Wyświetlacz: kolorowy TFT  • Podświetlana klawiatura  • Możliwość współpracy z 6 słuchawkami  • Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP)  • Funkcje dodatkowe: blokada klawiatury, kalendarz, możliwość rozmów między słuchawkami, możliwość ustawienia przypomnień, połączenia konferencyjne, przekazywanie połączeń do innych słuchawek  • Menu w języku polskim  • Zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH  • Czas rozmowy: min. 14 godzin  • Czas czuwania: min. do 320 godzin  • Kolor obudowy: czarny  • Zasięg słuchawki w pomieszczeniach: min. 50m  • Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**IV część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**  (cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.** | **Lampa biurowa LED**  • Wbudowana żarówka LED – ciepła biel (Kelvin 3000), żywotność ok. 25 tys. godzin  • Elastyczne ramię pozwalające na skierowanie światła w dowolnym kierunku  • Kolor: srebrny  • Długość kabla: 2m  Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**V część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**  (cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.** | **Kabel HDMI**  • Złącza: 2x HDMI męskie • v1.4 • Długość 2m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Kabel HDMI**  • Złącza: 2x HDMI męskie • v1.4 • Długość 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Kabel HDMI**  • Złącza: 2x HDMI męskie • v1.4 • Długość 1,5m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Kabel VGA**  • Złącza: D-sub męskie D-sub męskie • Długość 15 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Kabel VGA**  • Złącza: D-sub męskie D-sub męskie • Długość 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Kabel VGA**  • Złącza: D-sub męskie D-sub męskie • Długość 5 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Kabel VGA**  • Złącza: D-sub męskie D-sub męskie • Długość 3 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Kabel mirco HDMI - HDMI**  • Złącza:  mirco HDMI męskie HDMI męskie • Długość 1,8m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Kabel HDMI – DVI-D** • Złącza:  HDMI męskie DVI-D męskie • Długość max. 1,5m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Kabel mirco USB - USB**  • Złącza: mirco USB męskie USB męskie • Długość 2m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Kabel USB - LPT** • Złącza: USB męskie LPT męskie • Długość 2m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Przedłużacz kabla DVI-D**  • Złącza: DVI-D męskie DVI-D żeńskie • Długość 1,5m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Przedłużacz kabla USB**  • Złącza: 1x USB męskie 1x USB żeńskie • Długość 2m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Adapter HDMI - VGA** • Konwertuje cyfrowy port HDMI do analogowego VGA + 3.5 mm audio. • Złącza: D-sub żeńskie + gniazdo mini jack 3.5 mm stereo HDMI Typ A męskie • Długość kabla 15cm Zdjęcie poglądowe: | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Koncentrator USB**  • 4-porty USB 2.0  Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**VI część zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**  (cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.** | **Powerbank**  • Pojemność: 20 000 mAh  • Rodzaj ogniwa: Litowo polimerowy  • Złącza: USB, micro USB  • Dołączony kabel USB – micro USB  • Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Prezenter multimedialny**  • Kontrola pokazu slajdów, wskaźnik laserowy, zasięg do 30m  • Wyświetlacz LCD  • Klasa lasera: Laser klasy 2  • Interfejs: USB, odbiornik podłączany do portu USB, po zakończeniu pracy możliwość schowania odbiornika w prezenterze  • Zasilanie: 2x bateria AAA  • Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): Maksymalnie 20 godzin  • Żywotność baterii (prezenter): Maksymalnie 1050 godzin  • Gwarancja 24 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Prezenter multimedialny**  • Kontrola pokazu slajdów, wskaźnik laserowy, zasięg do 15m  • Klasa lasera: Laser klasy 2  • Interfejs: USB, odbiornik podłączany do portu USB, po zakończeniu pracy możliwość schowania odbiornika w prezenterze  • Zasilanie: 2x bateria AAA  • Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): Maksymalnie 20 godzin  • Żywotność baterii (prezenter): Maksymalnie 1050 godzin  • Wskaźnik naładowania baterii  • Gwarancja 24 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)