*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ CENOWY**

**I część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**(cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| 1 | **Projektor multimedialny**• Technologia: DLP• Ansi Lumen : min. 3600 Ansi Lumen• Rozdzielczość: 1280 x 800 WXGA• Format: 16:10• Kontrast: min. 20000 : 1• Żywotność lampy: min. 6000 h• Stosunek projekcji : 1.55-1.73 : 1• Wejścia : 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite-Video, 1 x USB typu A, 1 x 3,5 mm Mini Jack• Gwarancja: 2 lata | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Uchwyt sufitowy do prjektora**• Mocowanie bezpośrednie lub z regulacją: 43 - 65 cm• Maksymalny udźwig: 10 kg• Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu: +/- 22.5 °• Możliwość regulacji pochylenia na boki: +/- 15 °• Kolor: biały• Maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora: 32 cm Zdjęcie poglądowe:  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Projektor multimedialny**• Technologia: DLP• Ansi Lumen : min. 4000 Ansi Lumen• Rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD• Kontrast: min. 22000 : 1• Wielkość rzutowanego obrazu: do 300"• Żywotność lampy: min. 6000 h• Wejścia: min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite-Video, 1 x USB typu A, 1 x 3,5 mm Mini Jack• Wyjścia: 1x VGA, 1x audio 3,5 mm• Głośnik: moc min. 2W• Gwarancja: 2 lata | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**II część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**(cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.**  | **Niszczarka** • szerokość wejścia: 220 mm• typ cięcia: ścinki maks. 4 x 35 mm• ilość maks. jednorazowo ciętych kartek (A4/80g/m2): 10• poziom bezpieczeństwa: P-5• niszczy: płyty CD, karty płatnicze, spinacze, papier, zszywki • pojemność pojemnika na ścinki: min. 23 litry• auto start/stop: tak• cofanie dokumentu: tak• wymiary maks.: szer. 345 mm, wys. 450 mm, gł. 245 mm• waga maks.: 7 kg• gwarancja 24 miesiące | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Niszczarka** • szerokość wejścia: 240 mm• typ cięcia: paski maks. 5,8 mm• ilość maks. jednorazowo ciętych kartek (70g): 24• poziom bezpieczeństwa: P-2• niszczy: płyty CD, karty płatnicze, spinacze, papier, zszywki • pojemność kosza: min. 55 litry• auto start/stop: tak• cofanie dokumentu: tak• obudowa na kółkach• gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**III część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**(cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.**  | **Telefon bezprzewodowy**• Ekran 1,8 cala LCD• min. 120 pozycji w książce telefonicznej• Możliwość rozmów między słuchawkami• Współdzielona książka telefoniczna• Współdzielenie rozmów• Pamięć ponownego wybierania numerów: min. 10 pozycji• Redukcja szumu• Identyfikacja numeru przychodzącego• Odbieranie dowolnym klawiszem• Zawieszanie rozmów• Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Telefon bezprzewodowy**• Współpracująca linia telefoniczna: analogowa• Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) • Wyświetlacz LCD, podświetlany • Menu w języku polskim • Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP) • Możliwość współpracy z 6 słuchawkami• Zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH• Czas rozmowy: min. 17 godzin• Czas czuwania: min. 180 godzin• Kolor klawiatury: jasny kolor lub klawisze podświetlane• Zasięg słuchawki w pomieszczeniach: min. 50 m• Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Telefon bezprzewodowy**• Współpracująca linia telefoniczna: analogowa• Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) • Wbudowana książka telefoniczna: min. 120 wpisów• Wyświetlacz LCD, podświetlany • Podświetlenie klawiatury• Menu w języku polskim • Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP) • Możliwość współpracy z 6 słuchawkami• Możliwość rozmów między słuchawkami, połączenia konferencyjne• Zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH• Czas rozmowy: min. 15 godzin• Czas czuwania: min. 165 godzin • Kolor obudowy – srebrno-czarny• Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Telefon bezprzewodowy**• Współpracująca linia telefoniczna: analogowa• Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) • Wbudowana książka telefoniczna: min. 200 wpisów• Wyświetlacz: kolorowy TFT • Podświetlana klawiatura• Możliwość współpracy z 6 słuchawkami• Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP) • Funkcje dodatkowe: blokada klawiatury, kalendarz, możliwość rozmów między słuchawkami, możliwość ustawienia przypomnień, połączenia konferencyjne, przekazywanie połączeń do innych słuchawek• Menu w języku polskim • Zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH• Czas rozmowy: min. 14 godzin• Czas czuwania: min. do 320 godzin• Kolor obudowy: czarny• Zasięg słuchawki w pomieszczeniach: min. 50m• Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**IV część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**(cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.**  | **Lampa biurowa LED** • Wbudowana żarówka LED – ciepła biel (Kelvin 3000), żywotność ok. 25 tys. godzin• Elastyczne ramię pozwalające na skierowanie światła w dowolnym kierunku• Kolor: srebrny• Długość kabla: 2mZdjęcie poglądowe: | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**V część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**(cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.**  | **Kabel HDMI** • Złącza: 2x HDMI męskie• v1.4• Długość 2m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Kabel HDMI** • Złącza: 2x HDMI męskie• v1.4• Długość 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Kabel HDMI** • Złącza: 2x HDMI męskie• v1.4• Długość 1,5m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Kabel VGA** • Złącza:D-sub męskieD-sub męskie• Długość 15 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Kabel VGA** • Złącza:D-sub męskieD-sub męskie• Długość 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Kabel VGA** • Złącza:D-sub męskieD-sub męskie• Długość 5 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Kabel VGA** • Złącza:D-sub męskieD-sub męskie• Długość 3 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Kabel mirco HDMI - HDMI** • Złącza: mirco HDMI męskieHDMI męskie• Długość 1,8m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Kabel HDMI – DVI-D**• Złącza: HDMI męskieDVI-D męskie• Długość max. 1,5m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Kabel mirco USB - USB** • Złącza:mirco USB męskieUSB męskie• Długość 2m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Kabel USB - LPT**• Złącza:USB męskieLPT męskie• Długość 2m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Przedłużacz kabla DVI-D** • Złącza:DVI-D męskieDVI-D żeńskie• Długość 1,5m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Przedłużacz kabla USB** • Złącza:1x USB męskie1x USB żeńskie• Długość 2m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Adapter HDMI - VGA**• Konwertuje cyfrowy port HDMI do analogowego VGA + 3.5 mm audio.• Złącza:D-sub żeńskie + gniazdo mini jack 3.5 mm stereoHDMI Typ A męskie• Długość kabla 15cmZdjęcie poglądowe: | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Koncentrator USB** • 4-porty USB 2.0Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**VI część zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto**(cena jednostkowa netto x ilość + vat) |
| **1.**  | **Powerbank**• Pojemność: 20 000 mAh• Rodzaj ogniwa: Litowo polimerowy• Złącza: USB, micro USB• Dołączony kabel USB – micro USB• Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Prezenter multimedialny**• Kontrola pokazu slajdów, wskaźnik laserowy, zasięg do 30m• Wyświetlacz LCD• Klasa lasera: Laser klasy 2• Interfejs: USB, odbiornik podłączany do portu USB, po zakończeniu pracy możliwość schowania odbiornika w prezenterze• Zasilanie: 2x bateria AAA• Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): Maksymalnie 20 godzin• Żywotność baterii (prezenter): Maksymalnie 1050 godzin• Gwarancja 24 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Prezenter multimedialny**• Kontrola pokazu slajdów, wskaźnik laserowy, zasięg do 15m• Klasa lasera: Laser klasy 2• Interfejs: USB, odbiornik podłączany do portu USB, po zakończeniu pracy możliwość schowania odbiornika w prezenterze• Zasilanie: 2x bateria AAA• Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): Maksymalnie 20 godzin• Żywotność baterii (prezenter): Maksymalnie 1050 godzin• Wskaźnik naładowania baterii• Gwarancja 24 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)