Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

*„Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowej w Nowym Tomyślu”*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest**zagospodarowanie terenu przy ul. Nowej w Nowym Tomyślu

1. **Zamówienie obejmuje:**

* wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem i zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne,
* rozbiórka istn. elementów zagospodarowania terenu, placu zabaw wraz z montażem nadających się do użytkowania elementów na placach zabaw wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych w promieniu 5 km.,
* wykonanie i utrzymanie nasadzeń rekompensacyjnych,
* montaż elementów małej architektury i placu zabaw,
* wykonanie podbudów,
* wykonanie nawierzchni i utwardzeń,
* budowa ogrodzenia,
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1. **Termin realizacji: 7 miesięcy na realizacje przedmiotu umowy.**
2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowanej drogi.

W wizji lokalnej razem z Wykonawcą może brać udział przedstawiciel Urzędu Miejskiego po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 61 44 26 641 w godzinach od 8.00 do 15.00

1. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz ustawą o ruchu drogowym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych na podstawie przedłożonej dokumentacji przetargowej.
3. Po stronie Wykonawcy leży utrzymanie tj. podlewanie w okresach suszy, pielęgnacja itp. wykonanych nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od terminu odbioru końcowego całej inwestycji. W przypadku uschnięcia drzew i krzewów należy je zastąpić nowymi.

Nasadzenia wykonać zakupionymi sadzonkami drzew o następujących parametrach:

* materiał szkółkarski gatunku I, drzewa o prostych pniach, korona symetryczna rozwinięta na jednakowej wysokości,
* sadzonki z bryłą korzeniową,
* obwody pni powyżej 12 cm mierzone na wysokości 100 cm od poziomu ziemi,
* gatunki zgodne z projektem,
* prace przeprowadzać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
* doły do sadzenia wypełnić luźną, świeżą, żyzną ziemią,
* nowo posadzone drzewa zabezpieczyć poprzez przywiązanie elastyczną taśmą do min. 3 palików (wysokość palików dostosować do wysokości sadzonek),
* przeprowadzać pielęgnację posadzonych drzew przez okres 36 miesięcy poprzez regularne podlewanie, szczególnie w okresie upałów (od maja do września w przypadku braku opadów atmosferycznych w przeciągu tygodnia należy rozpocząć podlewanie min 3 razy w tygodniu np. poniedziałek, środa, piątek),
* pozostawienie wokół pnia drzewa misy ziemnej o wymiarach zapewniających przeżycie drzewa o docelowych wymiarach korony,

W przypadku obumarcia drzewa w okresie 3 lat od posadzenia należy zastąpić nową sadzonką o obwodzie minimum 12 cm tego samego gatunku.

1. Załączniki:

Zaświadczenie Starosty Nowotomyskiego nr BA.6743.251.2024.AW z dn. 14.08.2025r.