Załącznik nr 2 do SWZ

*Nr sprawy: ZP.TP.4.DAOiK.2021*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia

**na zakup trzech fabrycznie nowych samochodów 9 – osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Samochód 9 – osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego- 3 szt.**  |
| **Producent** |  |
| **Model** |  |
| **Rok produkcji: 2021** |  |
| **Lp.**  | **Cechy, parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** |  **PARAMETRY OFEROWANE**  |
|  | Atest - homologacja na przystosowanie pojazdu do przewozu 9 osób oraz osób niepełnosprawnych | TAK |  |
|  | Rozstaw osi min. 3300 mm | TAK, podać |  |
|  | Silnik o minimalnej mocy 100 KM, zasilany olejem napędowym (podać moc oferowanego pojazdu) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne średnie zużycie oleju napędowego do 10 l/100km (podać średnie zużycie oferowanego samochodu) | TAK, podać |  |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 | TAK |  |
|  | Pojemność silnika od 1500-2500 (podać pojemność oferowanego pojazdu) | TAK, podać |  |
|  | Manualna skrzynia biegów min. 5 przekładniowa | TAK |  |
|  | Mocowania na jeden wózek inwalidzki w przestrzeni bagażowej | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne” | TAK |  |
|  | Maksymalna długość całkowita 540cm(podać dokładną długość całkowitą oferowanego pojazdu) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna szerokość z lusterkami 230cm (podać dokładną szerokość z lusterkami oferowanego pojazdu) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość 205 cm (podać dokładną wysokość oferowanego pojazdu) | TAK, podać |  |
|  | Składane siedzenia z zagłówkami  | TAK |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony | TAK |  |
|  | Napęd na kola przednie | TAK |  |
|  | Najazdy aluminiowe z matą przeciwpoślizgową dla wózka inwalidzkiego - 2 szt. | TAK |  |
|  | System służący zredukowaniu emisji zanieczyszczeń: cząstek stałych, węglowodorów i tlenków azotów(podać wielkość emisji zanieczyszczeń oferowanego pojazdu w g/1km) | TAK, podać |  |
|  | Radioodtwarzacz  | TAK |  |
|  | Systemy: ESP, ABS, ASR  | TAK |  |
|  | System automatycznego hamowania po kolizji | TAK |  |
|  | Dywaniki gumowe w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej | TAK |  |
|  | Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem | TAK |  |
|  | Część pasażerska przeszklona  | TAK |  |
|  | Immobiliser  | TAK |  |
|  | Autoalarm | TAK |  |
|  | Klimatyzacja z nawiewem na przód i tył kabiny pojazdu | TAK |  |
|  | Kanapy 3 miejscowe w 2 i 3 rzędzie | TAK |  |
|  | Okna przesuwne w części pasażerskiej | TAK |  |
|  | Emisja co2 (podać wielkość emisji co2 oferowanego pojazdu w g/1km) | TAK, podać |  |
|  | Kolor | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne(podać koszt całkowity przeglądów przez okres gwarancyjny oferowanego pojazdu, szacunkowo przyjmując przebieg - 20.000 km rocznie) | TAK, podać |  |
|  | **Wyposażenie dodatkowe:** |  |
|  | Komplet kół zimowych | TAK, w ofercie/TAK, za dodatkową opłatą |  |
|  | Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej | TAK, w ofercie/TAK, za dodatkową opłatą |  |

1. Kod CPV i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

1. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Oferowany pojazd musi spełniać warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

2) Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.12.2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019 r., poz. 2560 z póź. zm.).

3) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, oraz aby posiadał kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji oraz eksploatacji.

4) Zamawiając wymaga, aby dostarczony samochód spełniał następujące wymagania:

a) pojazd musi posiadać homologację na przewóz 9 (dziewięciu) osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu;

b) pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin;

c) pojazd musi posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

5) W przypadku, gdy w którejkolwiek części specyfikacji warunków zamówienia przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych z opisywanym. Przez słowo „równoważne” zamawiający rozumie cechy, parametry, rozwiązania techniczne, materiały lub elementy wyposażenia o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ.

6) Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę:

a) minimum 24 miesięcy pełnej gwarancji na elementy mechaniczne pojazdu, bez limitu kilometrów,

b) minimum 60 miesięcy pełnej gwarancji na perforację karoserii.

7) Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie przeglądów oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie woj. kujawsko- pomorskiego z pierwszeństwem ich przeprowadzenia w serwisie na terenie miasta Bydgoszczy.

8) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji obsługi.

9) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby zamawiającego.

10) Zamawiający dokona odbioru samochodu protokołem odbioru w siedzibie Zamawiającego. Na dzień podpisania protokołu odbioru Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności potrzebne do rejestracji pojazdu, jak również dokumenty potwierdzające parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego, w tym:

a) kartę pojazdu,

b) książkę serwisową i gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),

c) instrukcję obsługi w języku polskim,

d) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim,

e) dwa komplety kluczyków,

f) niezbędną dokumentację techniczną w tym min. świadectwa homologacji samochodu, wyciąg z homologacji lub inny dokument od producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta potwierdzający homologację pojazdu oraz silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach,