Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 13/GSDT/2022.

1. ***Opis przedmiotu zamówienia na:***

**„Dostawę pompy wraz z falownikiem do zraszania boiska piłkarskiego OSiR Wyspiarz w Świnoujściu”**

Dostawa obejmuje następujące urządzenia o wyszczególnionych parametrach :

1. **Pompa SPO 6" 12,8kW z silnikiem Sumoto**
* Wydajność max 996l/min;
* Wysokość podnoszenia max 117m ;
* Ciśnienie 11,7bar;
* Moc silnika 12,8kW;
* Średnica króćca tłocznego 4";
* Średnica pompy 147mm;
* Zasilanie 400V;
* Długość kabla 5 m;
* Pompa wykonana ze stali nierdzewnej, posiada atest PZH może pracować w pozycji poziomej;
* Napięcie zasilania: 400 V;
* Max. moc pompy: do 15 kW;
* Max.prąd: 32A;
* Maksymalne ciśnienie: 10, 16, 25 bar- do wyboru;
* Wymiary: 285X238X440 mm;
1. **Falownik kompletny z przetwornikiem różnicy ciśnień 4,2 mA dla w/w pompy**
2. ***Terminy realizacji***

Do 25.11.2022r.

1. ***Kryterium wyboru***

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium - najniższa cena.

1. ***Miejsce dostawy***

Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” w Świnoujściu

ul. Białoruska 4

72-600 Świnoujście