Lista materiałów na Inwestycje „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stawnego w Rosnówku. ETAP II

1. Rura kanalizacyjna dn200 sn8 w odcinkach 3mb – 44 szt
2. Kineta PE Tegra Typu „X”dn1000, odejcia 4xdn200 – 2szt
3. Uszczelki do studni PE dn1000 typu Tegra – 4 szt
4. Rura Trzonowa Dn 1000 typu Tegra – 6metrów (produkcji Firmy dennic)
5. Trzpień zwieńczający studnie Tegra DN1000 (stożek) – 2 szt
6. Drabina do studni tegra dn 1000 L=2,8mb – 2 szt
7. Teleskop do studni tegra dn1000 wraz z uszczelkami – 2 szt
8. Pierścień betonowy odciążający dn 630 – 4 szt
9. Kineta dn600 typy „X”2xdn200, 2xdn160 – 2 szt
10. Rura trzonowa do kinety dn600 – 6mb (produkcji firmy dennic)
11. Teleskop to studni dn 600 wraz z uszczelką – 2 szt
12. Korek kanalizacyjny dn 200- 20szt
13. Pasta poślizgowa – 2x5kg
14. Właz żeliwno betonowy dn 600 D400 – 4 szt