Załącznik do formularza ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| Nazwa /opis przedmiotu zamówienia/ |
| Usługa powinna obejmować wykonanie następujących czynności:   1. Czyszczenie symulatorów wydechu Guth Model 12V500 roztworem chlorox (24 szt.). 2. Przegląd i adiustacja symulatorów wydechu Guth Model 12V500 (24 szt.). 3. Wymiana filtrów regulatorów przepływu powietrza Bronkhorst M-422-16-00-V (2 szt.). 4. Przegląd i adiustacja regulatorów przepływu powietrza Bronkhorst F-201AV-50K-AAD-44-V (2 szt.). 5. Przegląd i konserwacja elementów grzejnych stołu termostatyzowanego DIGIMES ADR-2-lA. 6. Przegląd i konserwacja zaworów wypływowych. 7. Przegląd i konserwacja instalacji pneumatycznej. 8. Przegląd i konserwacja sprężarki bezolejowej MAGNUM JWA20. 9. Przegląd komputera i aplikacji służącej do symulacji wydechu oraz wizualizacji parametrów pomiaru. 10. Sprawdzenie powtarzalności stanowiska pomiarowego za pomocą wzorca etanolowego o stężeniu 1,50 mg/l dostarczonego przez wykonawcę usługi. 11. Sprawdzenie powtarzalności wskazań termometru kontrolnego CTR2000/ASL F200.   **Warunki dodatkowe:**   1. Usługa wykonana u zleceniodawcy zamówienia w miejscu eksploatacji stanowiska. 2. Wyłączenie stanowiska z eksploatacji na czas wykonania usługi - **do 5 dni roboczych.** 3. Wykonawca usługi sporządzi protokół serwisowy będący podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.   Ostatecznym potwierdzeniem wykonanej usługi będzie protokół podpisany przez komisję 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii.  Osoba do kontaktu w sprawie realizacji usługi z 3.WOM:  Dariusz BROŻEK, tel. 261-665-863 |
|  |