Załącznik do formularza ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| Nazwa /opis przedmiotu zamówienia/ |
| Usługa powinna obejmować wykonanie następujących czynności:1. Czyszczenie symulatorów wydechu Guth Model 12V500 roztworem chlorox (24 szt.).
2. Przegląd i adiustacja symulatorów wydechu Guth Model 12V500 (24 szt.).
3. Wymiana filtrów regulatorów przepływu powietrza Bronkhorst M-422-16-00-V (2 szt.).
4. Przegląd i adiustacja regulatorów przepływu powietrza Bronkhorst F-201AV-50K-AAD-44-V (2 szt.).
5. Przegląd i konserwacja elementów grzejnych stołu termostatyzowanego DIGIMES ADR-2-lA.
6. Przegląd i konserwacja zaworów wypływowych.
7. Przegląd i konserwacja instalacji pneumatycznej.
8. Przegląd i konserwacja sprężarki bezolejowej MAGNUM JWA20.
9. Przegląd komputera i aplikacji służącej do symulacji wydechu oraz wizualizacji parametrów pomiaru.
10. Sprawdzenie powtarzalności stanowiska pomiarowego za pomocą wzorca etanolowego o stężeniu 1,50 mg/l dostarczonego przez wykonawcę usługi.
11. Sprawdzenie powtarzalności wskazań termometru kontrolnego CTR2000/ASL F200.

**Warunki dodatkowe:**1. Usługa wykonana u zleceniodawcy zamówienia w miejscu eksploatacji stanowiska.
2. Wyłączenie stanowiska z eksploatacji na czas wykonania usługi - **do 5 dni roboczych.**
3. Wykonawca usługi sporządzi protokół serwisowy będący podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Ostatecznym potwierdzeniem wykonanej usługi będzie protokół podpisany przez komisję 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii.Osoba do kontaktu w sprawie realizacji usługi z 3.WOM: Dariusz BROŻEK, tel. 261-665-863 |
|  |