**Załącznik nr 2 do IPU**

**Specyfikacja**

|  |  |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa produktu |
|  |  |
| 1 | **Żarówka LED, napięcie 24 volt, moc 7 WAT, trzonek E27, kolor biały.** |
| 2 | **Żarówka LED, napięcie 230 volt, moc 60 WAT, trzonek E27, kolor biały.** |
| 3 | **Żarówki 4 – pionowe PLC, technologia – świetlówki, ściemnianie, kolor - zimna biel, moc 26 WAT, trzonek G24q-3 (4 piny), bez czujnika ruchu, długość – 164 mm, średnica - 27** |
| 4 | **Kłódka tradycyjna, bez dodatkowych osłon na pałąk, bez zabezpieczenia zamka na spodzie, szerokość oraz wysokość korpusy w zakresie 40 mm, grubość pałąka w zakresie 7-8 mm, kolor dowolny, materiał: mosiądz, stal nierdzewna, odporny na korozję.** |
| 5 | **Kłódka tradycyjna, bez dodatkowych osłon na pałąk, bez zabezpieczenia zamka na spodzie, szerokość oraz wysokość korpusy w zakresie 50 mm, grubość pałąka w zakresie 7-8 mm, kolor dowolny, materiał: mosiądz, stal nierdzewna, odporny na korozję.** |