**Nr sprawy: DTI/2024/436 Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna**

**1: Dostawa bezprzewodowej transmisji video- 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dostawa bezprzewodowej transmisji video– 1 szt.** | | |
| **parametr** | **wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Rodzaj** | * system bezprzewodowej transmisji wideo obsługujący rozdzielczość 4K UHD * zasięg co najmniej do 150 m * niska latencja 0,06 s * wsparcie co najmniej dla SDI i HDMI * częstotliwość klatek dostosowana do produkcji filmowych i broadcastowych * wiele opcji monitorowania * inteligentne skanowanie i wybieranie kanałów * wiele opcji zasilania * waga maksymalnie: 223g * pasmo częstotliwości : 5.1GHz–5.8GHz Tryb modulacji : 802.11n * wymiary co najmniej: 115x65x32mm * interfejs: SDI i HDMI formaty * wideo : 4K, FHD, HD * zasięg: do 150 m Moc: 21dBm (max.) Formaty wideo wejście: 1080p50/59.94/60; 1080i50/59.94/60; 1080p23.98/24/25/29.97/30; 1080p23.98/24; 1080i50/59.94/60; 720p50/59.94/60; (SDI i HDMI) * formaty wideo wyjście: 720p50/60; 1080i50/60; 1080p24/25/30; 1080p50/60; 3840\*2160 p24/25/30; (dla SDI i HDMI) * opóźnienie transmisji maksymalnie: 0,06 s |  |
| **Zestaw zawiera** | * minimum 1x nadajnik * minimum 1x odbiornik * minimum 5x antena * minimum 1x złącze typu zimna stopka * minimum 1x konwerter USB-C OTG * minimum 1x adapter DC * minimum 1x złączka |  |
| **Gwarancja** | Minimum 24 miesięcy |  |
|  | | |