**Załącznik nr 1 do SWZ**

 Zam. 117/2024/TP/DZP

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Tytuł zamówienia: „Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus do przewozu pasażerów do Działu Logistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.***

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Samochód osobowy typu BUS , ilość miejsc minimum 6+ 1( kierowca) . Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 roku, kompletny, wolny od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych.
2. Samochód musi spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 6.
3. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
4. Samochód oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
5. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu rzez obydwie strony postępowania.
6. Pojazd może posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
7. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz stacji obsługi.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

**Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zamawianego fabrycznie nowego samochodu osobowego.**

**TABELA nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis minimalnych wymagań określonych przez** **Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
|

|  |
| --- |
| Zaoferowany samochód to: **Marka** ………………………………………………………………………………………… **Model** ……………………………………………………………………………………….… **Rok produkcji**……………………………….. |

 |
| **Silnik:** |
| Silnik czterocylindrowy benzynowy o mocy minimum 200 KM |  |
| Silnik o pojemności minimum 1984 cm³ |  |
| Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa |  |
| Norma emisji spalin minimum EURO 6 |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym maksymalnie do 9l/100 km.  |  |
| **Skrzynia biegów, napęd:** |
| Skrzynia biegów automatyczna  |  |
| Napęd na koła przednie |  |
| Niezależne zawieszenie kół przednich |  |
| Niezależne zawieszenie kół tylnych |  |
| Felgi ze stopów lekkich minimum 17” wraz z kompletem ogumienia  |  |
| **Nadwozie i wymiary:** |
| Rodzaj nadwozia osobowy typu BUS |  |
| Drzwi boczne przesuwne ze strony lewej i prawej elektrycznie otwierane i zamykane ze wspomaganiem domykania  |  |
| Klapa tylna z oknem, elektrycznie otwierana i zamykana  |  |
| Rozstaw osi minimum 3120 mm |  |
| Długość pojazdu nie większa niż 4980 mm  |  |
| Wysokość maksimum 1 910 mm |  |
|  Szerokość bez lusterek maksimum 1 950 mm |  |
| Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
| **Układ hamulcowy i kierowniczy:** |
| ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |
| ASR- system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości samochodu |  |
| Aktywny tempomat |  |
| **Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne:** |
| Regulowana kierownica  |  |
| Wielofunkcyjna kierownica |  |
| Reflektory LED |  |
| Światła do jazdy dziennej LED |  |
| Światła przeciwmgielne LED  |  |
| Światła tylne LED |  |
| Regulacja zasięgu reflektorów  |  |
| Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia |  |
| Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu |  |
| Lusterko wsteczne fotochromatyczne |  |
| Fotel lewy w kabinie kierowcy, elektrycznie regulowany  |  |
| Fotel prawy w kabinie kierowcy, elektrycznie regulowany |  |
| Dwa pojedyncze fotele w kierunku jazdy w II rzędzie siedzeń |  |
| Podłokietniki po obu stronach foteli w II rzędzie, wyjmowane i regulowane, składane stoliki w oparciach |  |
| Trzy pojedyncze fotele w III rzędzie siedzeń |  |
| Termoizolacyjna szyba przednia |  |
| Szyby boczne i tylna przyciemnione w 90% |  |
| Trzystrefowa automatyczna klimatyzacja z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej |  |
| Tapicerka siedzeń materiałowa w kolorze standardowym bez dopłaty. kolor szary lub czarny  |  |
| Podgrzewane fotele w kabinie kierowcy |  |
| Elektrycznie sterowane szyby  |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową lub zestaw naprawczy  |  |
| 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacja wysokości i elektrycznymi napinaczami |  |
| Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |  |
| Boczne poduszki powietrzne + kurtyny dla kierowcy i pasażera, kurtyny dla zewnętrznych tylnych miejsc, centralna poduszka z przodu |  |
| eCall – system powiadamiania ratunkowego |  |
| Immobiliser |  |
| Tylna szyba ogrzewana |  |
| elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne |  |
| elektrycznie podgrzewana szyba przednia |  |
| centralny zamek |  |
| Podłoga wyłożona wykładziną dywanową |  |
| trzecie światło stop |  |
| Czujniki parkowania w tylnym i przednim zderzaku |  |
| komputer pokładowy |  |
| Kamera 360  |  |
| Schowki pod siedzeniami w przestrzeni pasażerskiej  |  |
| Minimum 3 gniazda USB typu C w przestrzeni pasażerskiej |  |
| Minimum 2 gniazda USB typu C w desce rozdzielczej |  |
| Szyby termoizolacyjne w przestrzeni pasażerskiej |  |
| **Inne wymagania:** |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Apteczka samochodowa |  |
| Trójkąt ostrzegawczy  |  |
| Dwa komplety kluczyków |  |
| Podnośnik i klucz do kół |  |
| Gaśnica samochodowa |  |
| **Wersja wykonania:** |  |
| Dla ruchu prawostronnego |  |
| **Kolory:** |
| Kolor lakieru  |  |

**TABELA nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU, OBSŁUGI I GWARANCJI**  | **oferta Wykonawcy** |
| **1.** | **Zapewnienie serwisu blacharskiego i mechanicznego.**  |  |
| **2.** | **Przystąpienie do usunięcia usterki maksymalnie w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu przejęcia samochodu przez stację obsługi.** |  |
| **3.** | **Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z z dnia 31 grudnia 2002r Dz.U.2016.2022** |  |
| **4** | **Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w języku polskim wymagany przepisami prawa polskiego tj. instrukcja obsługi , karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji, itp. w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.** |  |
| **5.** | **Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędny do rejestracji pojazdu.**  |  |
| **6.** | **Gwarancja podstawowa na samochód obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne na nie mniej niż 36 miesięcy.**  |  |
| **8.** | **Zwiększenie ochrony gwarancyjnej pełnej jak wskazano w punkcie 9 o 12/24/36 miesięcy ( kryterium punktowane )** |  |
| **9.** | **Gwarancja pełna w miesiącach minimum 36 miesięcy** |  |
| **10.** | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat |  |
| **11** | Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 36 miesięcy |  |
| **12** | Pojazd może również posiadać dodatkowe układy mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy. |  |

 **Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**

|  |
| --- |
| \* Wykonawca wypełnia pozycje w Formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferty bez jednoznacznie podanych informacji lub braku wskazania marki, modelu i roku produkcji będą odrzucone. |
|  |  |
|  |  |