**Załącznik nr 7 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu Pickup, w ramach realizacji projektu „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego i nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica”.

Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy (2022 r.) w pełni sprawny oraz zgodny z wymaganiami SWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa parametru techniczno-użytkowego przedmiotu dostawy | Parametry wymagane (minimalne) przedmiotu zamówienia |
| 1. | Rodzaj pojazdu - 1samochód | Samochód osobowy tupu Pickup  |
| 2. | Kolor nadwozia | Lakier metaliczny, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 3. | Silnik spełniający normę emisji spalin  | EURO 6.2  |
| 4. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 5. | Pojemność silnika | Min. 2600 cm3  |
| 6. | Moc silnika | Min. 200 KM  |
| 7. | Napęd | Na cztery koła  |
| 8. | Rok produkcji | 2022  |
| 9. | Uchwyty holownicze | Hak holowniczy - na stałe |
| 10. | Szyby | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne Przyciemniane szyby tylnePodgrzewane wycieraczki przedniej szyby Odmrażanie tylnej szyby  |
| 11. | Szyby boczne | Otwierane elektrycznie  |
| 12. | Hamulce | Tarczowe, wentylowane (przód) ze wspomaganiem, Hamulec ręczny,ABS, EBS sygnał awaryjnego hamowania BA system wspomagający hamowanie system stabilizacji kontroli jazdysystem wspomagający pokonywanie podjazdów kontrola trakcji TRC |
| 13. | Skrzynia biegów | Automatyczna, 6 biegów + wsteczny |
| 14. | Kolumna kierownicy | Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna regulowana w 2 płaszczyznach, kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę multimediów oraz ekranu multimediów, telefonu |
| 15. | Koła/opony | Zestaw felg aluminiowych z oponami letnimi, opony na autostradę i terenowe, pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe |
| 16. | Poduszki powietrze | 7 poduszek powietrznych w systemie SRS,Czujnik przedniej poduszki powietrznej pasażera Automatyczny wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera. |
| 17. | Siedzenia | Podwójna kabina,Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy,Manulana regulacja fotela i stopnia pochylenia pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,Podgrzewane fotele przednie,Podłokietnik w drzwiach tylnych,Tylna kanapa dzielona i składana .  |
| 18. | Klimatyzacja | Jednostrefowa automatyczna, regulacja nawiewu w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim |
| 19. | Wentylacja  | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłkowy |
| 20. | Dodatkowe funkcje  | -czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, -sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach, -lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu,- obrotomierz- czujnik niedomkniętych drzwi,- wskaźnik ciśnienia w oponach,- kamera wspomagająca cofania,- tempomat adaptacyjny  |
| 21. | Radio | Zamontowane fabryczne radio wejściem USB, AUX oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooh sterowanym z kierownicy + 9 głośników i antenąKolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Nawigacja satelitarna  |
| 22. | Czujnik parkowania | Zamontowane w przednim i tylnym zderzaku |
| 23. | Zabezpieczenia | Immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem  |
| 24. | Lusterka | boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane |
| 25. | Światła | Do jazdy dziennej włączane automatycznie, regulacja zasięgu reflektorów- światła do jazdy dziennej w technologii LED - światła przeciwmgielne - trzecie światło stop,- automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich - tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED.  |
| 26. | Wycieraczki | Przód z regulacją prędkości |
| 27. | Wycieraczki podłogowe | Gumowe, komplet dla kierowcy, pasażerów z przodu |
| 28. | Tapicerka  | fotele wykonane ze skóry naturalnej, preferowane ciemne odcieniepodsufitka pokryta tkaniną po całej długości  |
| 29. | Podłoga | Pokrycie wykonane z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, nienasiąkliwej |
| 30. | Akcesoria | Apteczka typu samochodowego, gaśnica zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, lewarek, trójkąt, klucz do kół.  |
| 31. | Oświetlenie | - w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |

Pojazdy muszą posiadać wymagane dokumenty w języku polskim:

* Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Karta gwarancyjna,
* Instrukcja obsługi,
* Książka serwisowa,
* Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy pojazdu.

Autoryzowany serwis w autoryzowanej stacji obsługi powinien znajdować się w odległości maksymalnie do 60 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.