**Załącznik nr 7 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu Pickup, w ramach realizacji projektu „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego i nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica”.

Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy (2022 r.) w pełni sprawny oraz zgodny z wymaganiami SWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa parametru techniczno-użytkowego przedmiotu dostawy | Parametry wymagane (minimalne)  przedmiotu zamówienia |
| 1. | Rodzaj pojazdu - 1samochód | Samochód osobowy tupu Pickup |
| 2. | Kolor nadwozia | Lakier metaliczny, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 3. | Silnik spełniający normę emisji spalin | EURO 6.2 |
| 4. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 5. | Pojemność silnika | Min. 2600 cm3 |
| 6. | Moc silnika | Min. 200 KM |
| 7. | Napęd | Na cztery koła |
| 8. | Rok produkcji | 2022 |
| 9. | Uchwyty holownicze | Hak holowniczy - na stałe |
| 10. | Szyby | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne  Przyciemniane szyby tylne  Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby  Odmrażanie tylnej szyby |
| 11. | Szyby boczne | Otwierane elektrycznie |
| 12. | Hamulce | Tarczowe, wentylowane (przód) ze wspomaganiem,  Hamulec ręczny,  ABS,  EBS sygnał awaryjnego hamowania  BA system wspomagający hamowanie  system stabilizacji kontroli jazdy  system wspomagający pokonywanie podjazdów  kontrola trakcji TRC |
| 13. | Skrzynia biegów | Automatyczna, 6 biegów + wsteczny |
| 14. | Kolumna kierownicy | Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna regulowana w 2 płaszczyznach, kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę multimediów oraz ekranu multimediów, telefonu |
| 15. | Koła/opony | Zestaw felg aluminiowych z oponami letnimi, opony na autostradę i terenowe, pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe |
| 16. | Poduszki powietrze | 7 poduszek powietrznych w systemie SRS,  Czujnik przedniej poduszki powietrznej pasażera  Automatyczny wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera. |
| 17. | Siedzenia | Podwójna kabina,  Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy,  Manulana regulacja fotela i stopnia pochylenia pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,  Podgrzewane fotele przednie,  Podłokietnik w drzwiach tylnych,  Tylna kanapa dzielona i składana . |
| 18. | Klimatyzacja | Jednostrefowa automatyczna, regulacja nawiewu w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim |
| 19. | Wentylacja | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłkowy |
| 20. | Dodatkowe funkcje | -czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu,  -sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach,  -lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu,  - obrotomierz  - czujnik niedomkniętych drzwi,  - wskaźnik ciśnienia w oponach,  - kamera wspomagająca cofania,  - tempomat adaptacyjny |
| 21. | Radio | Zamontowane fabryczne radio wejściem USB, AUX oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooh sterowanym z kierownicy + 9 głośników i anteną  Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego  Nawigacja satelitarna |
| 22. | Czujnik parkowania | Zamontowane w przednim i tylnym zderzaku |
| 23. | Zabezpieczenia | Immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem |
| 24. | Lusterka | boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane |
| 25. | Światła | Do jazdy dziennej włączane automatycznie, regulacja zasięgu reflektorów  - światła do jazdy dziennej w technologii LED  - światła przeciwmgielne  - trzecie światło stop,  - automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich  - tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED. |
| 26. | Wycieraczki | Przód z regulacją prędkości |
| 27. | Wycieraczki podłogowe | Gumowe, komplet dla kierowcy, pasażerów z przodu |
| 28. | Tapicerka | fotele wykonane ze skóry naturalnej, preferowane ciemne odcienie  podsufitka pokryta tkaniną po całej długości |
| 29. | Podłoga | Pokrycie wykonane z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, nienasiąkliwej |
| 30. | Akcesoria | Apteczka typu samochodowego, gaśnica zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, lewarek, trójkąt, klucz do kół. |
| 31. | Oświetlenie | - w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |

Pojazdy muszą posiadać wymagane dokumenty w języku polskim:

* Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Karta gwarancyjna,
* Instrukcja obsługi,
* Książka serwisowa,
* Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy pojazdu.

Autoryzowany serwis w autoryzowanej stacji obsługi powinien znajdować się w odległości maksymalnie do 60 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.