Świebodzin, 06.03.2024 r.

PEZ.272.1.5.2024.BN

 **Wszyscy Wykonawcy biorący udział
 w postępowaniu przetargowym**

 W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą **„Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin” – od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kozią”** Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe odpowiada:

1. W opisie technicznym projektant zakłada frezowanie na całej remontowanej nawierzchni
a w przedmiarze robót występuje tylko na części odcinka. W związku z tym zwracamy
się o weryfikację kosztorysu.
2. W opisie technicznym, na przekroju normalnym zaprojektowano warstwę ścieralną AC 11S
o grubości 5 cm a w przedmiarze robót, warstwa ta ma 4 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy ścieralnej.

AD. 1

w załączeniu przesyłam poprawiony przedmiar robót

AD.2

do wyceny należy przyjąć 5cm grubości warstwy AC11S