**Uchwyt do projektora – 1 szt.**

• Konstrukcja stalowa ze stabilną stopą do mocowania na suficie (4 śruby)

• Trzy regulowane ramiona mocowania do projektora z przegubem umożliwiającym pochylanie projektora przód-tył oraz na boki

• Element nośny wykonany z rury stalowej o konstrukcji teleskopowej z regulacją wysokości

w zakresie min. 45-65 cm i możliwością odchylenia rury od pionu o min 15 stopni

• Udźwig min 15 kg

• Kolor biały