*Załącznik nr 1 do Zaproszenia*

***WTT.236.64.2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element/cecha | **Wymagania przedmiotu zamówienia** (wymagania minimalne) | Wykonawca **na formularzu platformy zakupowej**  **https://platformazakupowa.pl/pn/psp\_opole**  podaje proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań minimalnych |
| **REJESTRATOR KORESPONDENCJI Z WYPOSAŻENIEM** | | |
| Obudowa | Obudowa typu RACK, wysokość nie większa niż 3U, wyposażona co najmniej w dwie kieszenie dysków typu HotSwap. | - |
| Kanały nagrywające | Co najmniej 4 kanały umożliwiające nagrywanie pełnej korespondencji radiowej realizowanej w trybie analogowym przez radiotelefony Motorola DM4600 | - |
| Zasilanie | Rejestrator jak i wszystkie elementy wyposażenia muszą być zasilane z 12V źródła zasilania. Rejestrator będzie zamontowany w Samochodzie Dowodzenia i Łączności gdzie podstawowym źródłem zasilania jest instalacja 12V.  Chwilowy spadek napięcia podczas rozruchu pojazdu nie może powodować przerwy w pracy rejestratora.  Podanie zasilania do rejestratora musi spowodować jego uruchomienie. | - |
| Współpraca z radiotelefonami | Dopuszcza się dostarczenie i zamontowanie specjalistycznych przystawek umożliwiających wyprowadzenie sygnału m.cz. do i z radiotelefonów DM4600 będących w posiadaniu Zamawiającego. | - |
| Dyski Twarde: | Wymagane są co najmniej dwa dyski w technologii SSD o pojemności umożliwiającej nagranie co najmniej 50 000 godzin nagrań, jednak nie mniejszej niż 240 GB każdy. | Należy podać markę, model i pojemność zainstalowanych dysków twardych. |
| Kontroler RAID: | Dyski muszą pracować w oparciu o sprzętowy kontroler RAID1. | Należy podać markę i model kontrolera RAID. |
| Gniazda/Porty: | Zintegrowane gniazda (wymagania minimalne):  - 3x USB ,  - 1x HDMI lub D-SUB,  - 1x RJ-45 (LAN),  - 1x Audio (wyjście słuchawkowe), | - |
| Łączność: | Wymagania minimalne:  - wbudowana karta sieciowa 100/1000 Mb/s (LAN), | - |
| Minimalna funkcjonalność: | Wymagania minimalne:  - dekodowanie sygnałów Select V,  - automatyczne załączanie nagrywania po wykryciu nośnej,  - archiwizacja zapisów lokalnie na dysk USB,  - archiwizacja sieciowa na co najmniej 2 zasoby sieciowe (mapowane po SMB,posiadany rejestrator Comprec SIM)  - możliwość konfigurowania automatycznego trybu archiwizacji,  - możliwość odsłuchu zdalnego przez sieć LAN/WAN z użyciem dedykowanej aplikacji,  - możliwość odsłuchu zdalnego przez sieć LAN/WAN z użyciem interfejsu www,  - możliwość odsłuchu lokalnego przez wbudowany głośnik.  - pełna kompatybilność z już posiadanym przez Zamawiającego rejestratorem Comprec SIM. | - |
| Oprogramowanie: | **Dostarczony system operacyjny i oprogramowanie rejestratora:**  - typ licencji: nowa licencja,  - rodzaj licencji: brak ograniczeń,  - czas trwania licencji: nieograniczony,  - liczba użytkowników: nieograniczona,  - wersja językowa: Polska.  **Dostarczone oprogramowanie do zdalnego odsłuchu zapisów rejestratora przez sieć LAN/WAN:**  - czas trwania licencji: nieograniczony,  - liczba użytkowników: nieograniczona,  - wersja językowa: Polska,  - brak konieczności kontaktowania się z Dostawcą w celu aktywowania programu | - |
| Dołączone akcesoria: | - całe niezbędne do podłączenia rejestratora i radiotelefonów okablowanie,  - instrukcja obsługi w języku Polskim,  - mysz optyczna i klawiatura (przewodowe) w kolorze czarnym lub w odcieniach szarości. | - |
| **GWARANCJA, WDROŻENIE I WSPARCIE TECHNICZNE** | | |
| Gwarancja dla całości zamówienia: | Czas trwania gwarancji: min. 24 miesięcy od daty odbioru.  Rodzaj gwarancji: Door-To-Door. | **PARAMETR OCENIANY [P2]**  Należy podać okres gwarancji w miesiącach. |
| Wdrożenie: | Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji, skonfigurowania i uruchomienia rejestratora i wszystkich jego elementów w siedzibie Zamawiającego | - |
| Wsparcie techniczne: | Darmowa aktualizacja oprogramowania do najnowszej oferowanej przez Producenta wersji przez cały okres trwania gwarancji. | - |
| **STAN TECHNICZNY** | | |
| Stan techniczny: | Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi być fabrycznie nowa, nierefabrykowana i wcześniej nieużywana. | - |

**Uwaga:** Zamieszczenie przez wykonawcę w formularzu parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania i w konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).