*Załącznik nr 1 do Zaproszenia*

***WTT.236.64.2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element/cecha | **Wymagania przedmiotu zamówienia** (wymagania minimalne) | Wykonawca **na formularzu platformy zakupowej****https://platformazakupowa.pl/pn/psp\_opole**podaje proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań minimalnych  |
| **REJESTRATOR KORESPONDENCJI Z WYPOSAŻENIEM** |
| Obudowa | Obudowa typu RACK, wysokość nie większa niż 3U, wyposażona co najmniej w dwie kieszenie dysków typu HotSwap. | - |
| Kanały nagrywające | Co najmniej 4 kanały umożliwiające nagrywanie pełnej korespondencji radiowej realizowanej w trybie analogowym przez radiotelefony Motorola DM4600 | - |
| Zasilanie | Rejestrator jak i wszystkie elementy wyposażenia muszą być zasilane z 12V źródła zasilania. Rejestrator będzie zamontowany w Samochodzie Dowodzenia i Łączności gdzie podstawowym źródłem zasilania jest instalacja 12V.Chwilowy spadek napięcia podczas rozruchu pojazdu nie może powodować przerwy w pracy rejestratora.Podanie zasilania do rejestratora musi spowodować jego uruchomienie. | - |
| Współpraca z radiotelefonami | Dopuszcza się dostarczenie i zamontowanie specjalistycznych przystawek umożliwiających wyprowadzenie sygnału m.cz. do i z radiotelefonów DM4600 będących w posiadaniu Zamawiającego.  | - |
| Dyski Twarde: | Wymagane są co najmniej dwa dyski w technologii SSD o pojemności umożliwiającej nagranie co najmniej 50 000 godzin nagrań, jednak nie mniejszej niż 240 GB każdy. | Należy podać markę, model i pojemność zainstalowanych dysków twardych. |
| Kontroler RAID: | Dyski muszą pracować w oparciu o sprzętowy kontroler RAID1. | Należy podać markę i model kontrolera RAID. |
| Gniazda/Porty: | Zintegrowane gniazda (wymagania minimalne):- 3x USB ,- 1x HDMI lub D-SUB,- 1x RJ-45 (LAN),- 1x Audio (wyjście słuchawkowe), | - |
| Łączność: | Wymagania minimalne:- wbudowana karta sieciowa 100/1000 Mb/s (LAN), | - |
| Minimalna funkcjonalność: | Wymagania minimalne:- dekodowanie sygnałów Select V,- automatyczne załączanie nagrywania po wykryciu nośnej,- archiwizacja zapisów lokalnie na dysk USB,- archiwizacja sieciowa na co najmniej 2 zasoby sieciowe (mapowane po SMB,posiadany rejestrator Comprec SIM)- możliwość konfigurowania automatycznego trybu archiwizacji,- możliwość odsłuchu zdalnego przez sieć LAN/WAN z użyciem dedykowanej aplikacji,- możliwość odsłuchu zdalnego przez sieć LAN/WAN z użyciem interfejsu www,- możliwość odsłuchu lokalnego przez wbudowany głośnik.- pełna kompatybilność z już posiadanym przez Zamawiającego rejestratorem Comprec SIM.  | - |
| Oprogramowanie: | **Dostarczony system operacyjny i oprogramowanie rejestratora:**- typ licencji: nowa licencja,- rodzaj licencji: brak ograniczeń,- czas trwania licencji: nieograniczony,- liczba użytkowników: nieograniczona,- wersja językowa: Polska.**Dostarczone oprogramowanie do zdalnego odsłuchu zapisów rejestratora przez sieć LAN/WAN:**- czas trwania licencji: nieograniczony,- liczba użytkowników: nieograniczona,- wersja językowa: Polska,- brak konieczności kontaktowania się z Dostawcą w celu aktywowania programu | - |
| Dołączone akcesoria: | - całe niezbędne do podłączenia rejestratora i radiotelefonów okablowanie,- instrukcja obsługi w języku Polskim,- mysz optyczna i klawiatura (przewodowe) w kolorze czarnym lub w odcieniach szarości. | - |
| **GWARANCJA, WDROŻENIE I WSPARCIE TECHNICZNE** |
| Gwarancja dla całości zamówienia: | Czas trwania gwarancji: min. 24 miesięcy od daty odbioru. Rodzaj gwarancji: Door-To-Door.  | **PARAMETR OCENIANY [P2]**Należy podać okres gwarancji w miesiącach. |
| Wdrożenie: | Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji, skonfigurowania i uruchomienia rejestratora i wszystkich jego elementów w siedzibie Zamawiającego | - |
| Wsparcie techniczne: | Darmowa aktualizacja oprogramowania do najnowszej oferowanej przez Producenta wersji przez cały okres trwania gwarancji. | - |
| **STAN TECHNICZNY** |
| Stan techniczny: | Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi być fabrycznie nowa, nierefabrykowana i wcześniej nieużywana. | - |

**Uwaga:** Zamieszczenie przez wykonawcę w formularzu parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania i w konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).