**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Budka wartownicza - 10 szt.:**

* - wymiary zewnętrzne:

- długość/szerokość – 150 cm x 150 cm,

- wysokość – ok. 240 - 270 cm.

* - ściany i dach:

– wykończenie zewnętrzne - blacha kolor: RAL 7016 lub RAL 7008, ocieplone styropianem 50 - 100 mm grubości;

– wykończenie wewnętrzne – blacha lub panel PCV

* - podłoga – od spodu blacha, ocieplone styropianem 50 - 100 mm gr., od wewnątrz płyta OSB, wykładzina przemysłowa PCV;
* - na ścianie naprzeciwko wejścia okno rozwierno – uchylne (min. 100 x 100 cm);
* - na dwóch ścianach okna nieotwieralne typu fix, (min. 100 x 100 cm);
* - drzwi wejściowe pełne metalowe (min. 80 cm szer.) z zamkiem na klucz
* - półka pod oknem rozwierno – uchylnym na szerokość ściany okiennej (głębokość min. 25 cm);
* - instalacja elektryczna:

- skrzynka bezpiecznikowa

- 1 szt. gniazdo podwójne

- 1 szt. oprawa oświetleniowa

- 1 szt. włącznik oświetlenia

- na zewnątrz puszka do podłączenia zasilania