{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":252,"n_cols":8,"rows_kept":252,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,8,7],[249,2,249,6],[250,2,250,6],[251,2,251,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"Załącznik 8 do SWZ"]
["EZP.271.44.2024"]
[]
[]
["Przedmiar robót / kosztorys ofertowy"]
[]
["dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 9 ul. Biskupa Dominika"]
[]
[]
[]
[]
["Lp.","Podstawa","Opis i wyliczenia","j.m.","Poszcz.","Razem","Cena jednostkowa netto ","Ogółem"]
[1,null,2,3,4,5,6,7]
[]
[]
[1,null,"Rozbiórki i demontaże"]
["1 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż bujaka"]
[null,null,3,"kpl.","RAZEM","3.00"]
[]
["2 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż huśtawki 2 - stanowiskowej"]
[null,null,1,"kpl.","RAZEM","1.00"]
[]
["3 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią"]
[null,null,1,"kpl.","RAZEM","1.00"]
[]
["4 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż pojazdu na sprężynach - helikopter"]
[null,null,1,"kpl.","RAZEM","1.00"]
[]
["5 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż pojazdu - auto"]
[null,null,1,"kpl.","RAZEM","1.00"]
[]
["6 d.1","KNR-W 4-01 1306-01","Demontaż tablicy edukacyjnej"]
[null,null,1,"szt.","RAZEM","1.00"]
[]
["7 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż huśtawki ze zjeżdżalnią"]
[null,null,2,"kpl.","RAZEM","2.00"]
[]
["8 d.1"," wycena indywidualna","Demontaż piaskownicy 4,6*4,5 m"]
[null,null,1,"kpl.","RAZEM","1.00"]
[]
["9 d.1","KNR 2-31 0807-01","Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej"]
[null,null,"12.0","m2","RAZEM","12.00"]
[]
["10 d.1","KNR 2-31 0808-03","Rozebranie obrzeża betonowego 6/25/100"]
[null,null,"21.0","m","RAZEM","21.00"]
[]
["11 d.1"," cena zakładowa","Kontener na odpady z utylizacją"]
[null,null,3,"kpl.","RAZEM","3.00"]
[]
[2,"CPV 45112710-5","Prace przy istniejącym drzewostanie"]
["12 d.2","KNR-W 2-25 0307-01","Zabezpieczenie tymczasowe drzew"]
[null,null,"(30*2+20)*0.8","m2","RAZEM","64.00"]
[]
["13 d.2"," wycena indywidualna","Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych"]
[null,null,4,"m2","RAZEM","4.00"]
[]
["14 d.2","KNR 2-21 0105-01","Wykopanie krzewów w celu przesadzenia"]
[null,null,15,"szt.","RAZEM","15.00"]
[]
["15 d.2"," cena zakładowa","Kontener na odpady z utylizacją"]
[null,null,1,"kpl.","RAZEM","1.00"]
[]
[3,"CPV 45233200-1","Nawierzchnia syntetyczna (gr 40 mm) "]
["16 d.3","KNR 2-31 0101-01","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
["17 d.3","KNR 2-31 0101-02","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
["18 d.3","KNR 2-31 0103-04","Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
["19 d.3","KNR 2-31 0114-05","Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
["20 d.3","KNR 2-31 0114-07","Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
["21 d.3","KNR 2-31 0114-08","Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
["22 d.3","KNR 2-31 0313-01","Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, bezspoinowa gr 40 mm"]
[null,null,"107.5","m2","RAZEM","107.50"]
[]
[]
[4,"CPV 45233283-7","Nawierzchnia żwirowa"]
["23 d.4","KNR 2-31 0101-01","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm"]
[null,null,"95.5","m2","RAZEM","95.50"]
[]
["24 d.4","KNR 2-31 0101-02","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2"]
[null,null,"95.5","m2","RAZEM","95.50"]
[]
["25 d.4","KNR 9-11 0101-01","Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym"]
[null,null,"95.5","m2","RAZEM","95.50"]
[]
["26 d.4","KNR 2-31 0202-07","Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm"]
[null,null,"95.5","m2","RAZEM","95.50"]
[]
["27 d.4","KNR 2-31 0202-09","Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm"]
[null,null,"95.5","m2","RAZEM","95.50"]
[]
["28 d.4","KNR 2-31 0202-10","Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12"]
[null,null,"95.5","m2","RAZEM","95.50"]
[]
[]
[5,"CPV 45233200-1","Nawierzchnia mineralno-żywiczna w tym nawierzchnia specjalna"]
["29 d.5","KNR 2-31 0101-01","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm"]
[null,null,"78.33","m2","RAZEM","78.33"]
[]
["30 d.5","KNR 2-31 0101-02","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości"]
[null,null,"78.33","m2","RAZEM","78.33"]
[]
["31 d.5","KNR 2-31 0103-04","Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV"]
[null,null,"78.33","m2"]
[{"$nulls":4},"RAZEM","78.33"]
["32 d.5","KNR 2-31 0104-07","Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm"]
[null,null,"78.33","m2","RAZEM","78.33"]
[]
["33 d.5","KNR 2-31 0107-01","Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem 5-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm"]
[null,null,"78.33","m3","RAZEM","78.33"]
[]
["34 d.5","KNR 2-31 0114-08","Podbudowa z klińca warstwa górna  4-12  za każdy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2"]
[null,null,"78.33","m2","RAZEM","78.33"]
[]
["35 d.5","KNR 2-31 0114-04","Warstwa ścieralna - za każdy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2.5"]
[null,null,"75.0","m2","RAZEM","75.00"]
[]
["36 d.5","KNR 2-31 0313-01","Nawierzchnia z płytek typu sztruks"]
[null,null,"0.3*0.3*2","m2","RAZEM","0.18"]
[]
["37 d.5","KNR 2-31 0313-01","Nawierzchnia z kostki kamiennej"]
[null,null,"3.15","m2","RAZEM","3.15"]
[]
[]
[6,"CPV 45112710-5","Wykonanie trawnika"]
["38 d.6","KNR 2-31 0101-01","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm"]
[null,null,"220.0","m2","RAZEM","220.00"]
[]
["39 d.6","KNR 2-31 0101-02","Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -15"]
[null,null,"220.0","m2","RAZEM","220.00"]
[]
["40 d.6","KNR AT-09 0203-01","Warstwa wegetacyjna gr. 8 cm"]
[null,null,"220.0","m2","RAZEM",{"v":220,"d":"220.00"}]
[]
["41 d.6","KNR AT-09 0203-02","Warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości Krotność = -2"]
[null,null,"220.0","m2","RAZEM","220.00"]
[]
["42 d.6","KNR 2-21 0401-05","Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem"]
[null,null,"220.0","m2","RAZEM","220.00"]
[]
["43 d.6","KNR 2-21 0702-06","Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim z dosianiem trawy i nawozów azotowych i odchwszczeniem"]
[null,null,"220.0","m2","RAZEM","220.00"]
[]
[]
[7,"CPV 45233000-9","Obrzeża  plastikowe"]
["44 d.7","KNR 2-31 0407-01","Obrzeża plastikowe o wymiarach 7,8/8,5/100 cm, z montażem za pomocą gwoździ systemowych"]
[null,null,"111.4","m","RAZEM","111.40"]
[]
["45 d.7","KNR 2-31 0407-01","Obrzeża plastikowe o wymiarach 10/8,5/100 cm, z montażem za pomocą gwoździ systemowych"]
[null,null,"47.5","m","RAZEM","47.50"]
[]
[]
[8,"CPV 37535200-9","Urządzenia placu zabaw"]
["46 d.8",null,"Montaż istniejącej trampoliny ziemnej 158/158 cm, wymiar maty do skakania 100/100,  wymiar strefy bezpiecznej 400/400"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["47 d.8",null,"Huśtawka wagowa 4-ro osobowa z montażem wymiar urządzenia 385/40/115 wymiar strefy bezpiecznej 565/240, wysokość swobodnego upadku 100 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["48 d.8",null,"Huśtawka wagowa sprężynowa  z montażem wymiar urządzenia 155/35/75  wymiar strefy bezpiecznej 355/235, wysokość swobodnego upadku 45 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["49 d.8",null,"Huśtawka podwójna z montażem wymiar urządzenia 235/385/225  wymiar strefy bezpiecznej 750/385, wysokość swobodnego upadku 130 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["50 d.8",null,"Huśtawka podwójna (bocianie gniazdo +koszyczek) z montażem wymiar urządzenia 235/455/225  wymiar strefy bezpiecznej 750/455, wysokość swobodnego upadku 130 cm"]
[null,null,1,"szt"]
[{"$nulls":4},"RAZEM","1.00"]
["51 d.8",null,"Stolik do piaskownicy z montażem wymiar urządzenia.45/45/40, wymiar strefy bezpiecznej 45/45,  wysokość swobodnego upadku 40cm"]
[null,null,2,"szt","RAZEM","2.00"]
[]
["52 d.8",null,"Piaskownica sześciokątna z montażem wymiar urządzenia 345/300/30 wymiar strefy bezpiecznej 645/600, wysokość swobodnego upadku 30cm"]
[null,null,2,"szt","RAZEM","2.00"]
[]
["53 d.8",null,"Bujak na sprężynie - żabka z montażem wymiar urządzenia 75/45/80 wymiar strefy bezpiecznej 275/245, wysokość swobodnego upadku 45 cm"]
[null,null,1,"szt"]
[{"$nulls":4},"RAZEM","1.00"]
["54 d.8",null,"Zestaw tablic edukacyjnych ze sklepikiem wraz z montażem wymiar urządzenia 330/155/220 wymiar strefy bezpiecznej 630/155, wysokość swobodnego upadku 30 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["55 d.8",null,"Sprężynowiec-traktor z montażem;  wymiar urządzenia 175/90/110 wymiar strefy bezpiecznej 375/290, wysokość swobodnego upadku 70 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["56 d.8",null,"Zestaw zabawowy z pochylnią i zjeżdżalnią wraz montażem;  wymiar urządzenia 660/410/280 wymiar strefy bezpiecznej 960/660, wysokość swobodnego upadku 150 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["57 d.8",null,"Zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami z montażem;  wymiar urządzenia 720/375/345 wymiar strefy bezpiecznej 970/625, wysokość swobodnego upadku 160 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
[]
[9,"CPV 37535200-9","Urządzenia pomocnicze"]
["58 d.9",null,"Tablica  informacyjna z montażem zgodnie ze wzorem UM Gdyni oraz tablica informacyjna o finansowaniu  wym 45/8/202"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["59 d.9",null,"Kosz na śmieci z montażem: 50/43/90 cm"]
[null,null,1,"szt","RAZEM","1.00"]
[]
["60 d.9",null,"Ławka z oparciem i podłokietnikami z montażem wymiary urządzenia 70/150/82"]
[null,null,3,"szt","RAZEM","3.00"]
[]
["61 d.9",null,"Ławka bez oparcia  dziecięca z montażem wymiary urządzenia 40/180/40"]
[null,null,5,"szt","RAZEM","5.00"]
[]
["62 d.9",null,"Stojak na rowery z montażem wymiar 80/80"]
[null,null,3,"szt","RAZEM","3.00"]
[]
[]
[10,null,"Prace związane istniejącą furtką"]
["63 d.10","KNR-W 4-01 1214-02","Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2"]
[null,null,"0.9*1.5*2","m2","RAZEM","2.70"]
[]
["64 d.10","KNR-W 4-01 1212-05","Dwukrotne malowanie farbą epoksydową i balustrad z prętów prostych"]
[null,null,"2.7","m2","RAZEM","2.70"]
[]
["65 d.10","KNR-W 4-01 0211-03","Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm Krotność = 2"]
[null,null,"0.10*0.9","m2","RAZEM","0.09"]
[]
[]
[11,null,"Nasadzenia"]
["66 d.11","KNR 2-21 0302-05","Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m"]
[null,null,"(14 krzewów z przesadzenia)"]
[null,null,"2+1+12+12+14","szt.","RAZEM","41.00"]
[]
["67 d.11"," cena zakładowa","Lilak pospolity Mme Lemone h-0,8m"]
[null,null,2,"szt.","RAZEM","2.00"]
[]
["68 d.11"," cena zakładowa","Kalina koralowa Roseum h -1,6-1,8m"]
[null,null,1,"szt.","RAZEM","1.00"]
[]
["69 d.11"," cena zakładowa","Hortensja bukietowa \"Dart's Little Dot\""]
[null,null,8,"szt.","RAZEM","8.00"]
[]
["70 d.11"," cena zakładowa","Winobluszcz"]
[null,null,12,"szt.","RAZEM","12.00"]
[]
["71 d.11"," cena zakładowa","Rozścielenie kory na tereni płaskim"]
[null,null,"4.2","m2","RAZEM","4.20"]
[]
[null,null,"Razem netto:"]
[null,null,"Razem brutto zł:"]
[null,null,"w tym VAT 23%"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}