**Postępowanie dotyczy szacowania kosztów wykonania:**

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku Dworca Autobusowego ZTM Rondo Śródka”. Określenie technologii wykonania robót i określenia wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń administracyjnych.”

1. Zakres projektu będzie obejmował- wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem innych niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej.
2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu technicznego, uwzględniającej zmiany w obiekcie powstałe w trakcie użytkowania.
3. Opracowanie projektu wykonawczego z zaproponowaniem szczegółowych rozwiązań materiałowych i technicznych.
4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń- jeśli będą wymagane przepisami prawa.
5. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego (Projekt, STWiORB, kosztorys inwestorski, przedmiar robót).

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku.

Charakterystyka obiektu:

-kubatura : 1220,0 m3

-powierzchnia zabudowy : 348,5 m2

-powierzchnia użytkowa : 239,7 m2  
-roku budowy : 1994

-ilość kondygnacji – budynek parterowy niepodpiwniczony

Opis istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej:

Ścieki odprowadzane są do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wewnątrz- obiektowej, która jest połączona z siecią miejską.

Wewnętrzne poziomy oraz podejścia kanalizacyjne wykonane z rur PCV. Całość instalacji poziomej zabudowana pod posadzką budynku i połączona z siecią zewnętrzną za pomocą przykanalików z rur żeliwnych śr 150mm i studni rewizyjnych. Rury wywiewne PCV podłączone do nasad wentylacyjnych ponad dachem budynku.

Wszystkie opracowania należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisane w formacie pdf na nośniku cyfrowym.