**Zakres prac**

|  |
| --- |
| * Konserwacja instalacji podgrzewania silnika
 |
| * Wymiana filtrów paliwa, oleju smarującego w silniku, płynu układu chłodzenia (wymiana płynów letnich na zimowe)
 |
| * Kontrola poprawności działania aparatury sterującej i pomiarowej
 |
| * Kontrola pojemności akumulatorów, stanu poziomu elektrolitu i jego uzupełnienie
 |
| * Kontrola działania urządzeń przełączających sieć energetyczną – agregat, konserwacja urządzeń
 |
| * Pomiar rezystancji uzwojenia prądnicy
 |
| * Sprawdzenie i pomiar 3-faz. obwodu elektrycznego niskiego napięcia
 |
| * Pomiar uziemienia agregatu prądotwórczego
 |
| * Próby działania agregatu na biegu jałowym i pod obciążeniem
 |
| * Sporządzenie dokumentacji pomiarowej i dopuszczenie do eksploatacji
 |
|  |