Załącznik nr 2 do umowy/swz

**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | AKUMULATORY |
| 2. | Ilość | 190Ah- 240 szt.  1,2Ah-10 szt. |
| 3. | CPV | 31431000-6  314000000 |
| 4. | Inne normy | Wg załącznika |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | Wg załącznika |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 240 szt. akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz 10 szt. akumulatorów żelowych.

1. **Akumulator kwasowo-ołowiowy bezobsługowy,** wykonany w technologii HD-(Heavy Duty) w której zastosowano wzmocnienie konstrukcji zapewniającej dużą odporność na wstrząsy oraz technologii gwarantującej dłuższą żywotność. Pojemność 190Ah 12 V.

Moc rozruchowa od 1000 do 1100A

Końcówki biegunowe wykonane w kształcie słupków standardowych.

Układ biegunów – polaryzacja L+(ETN3).

Wymiary:

Dł.- od 513 do 518 mm.

Szer. – od 220 do 230 mm.

Wys. – od 220 do 230 mm.

Waga:

- od 40 do 50 kg (+-) 5%

2. **Akumulator żelowy** 12V bezobsługowy, rodzaj/technologia: żelowy, dopuszcza się wykonanie w nowszej wydajniejszej technologii.

Napięcie 12 V,

Pojemność 1,2 Ah,

Układ biegunów- P+ - umieszczone po lewej stronie dłuższego boku akumulatora,

Wymiary:

długość- 96 do 99 mm

szerokość- 43 do 46 mm

wysokość- 52 do 55 mm

**Wykonawca ma obowiązkowo nadać nr akumulatora w sposób trwały nie usuwalny.**

Numer akumulatora według wzoru: 001/2025, 002/2025, 003/2025 …. Do 200/2025

Rozmiar i technologia naniesionego numeru dowolna – trwała, nie usuwalna.

**Wykonawca ma obowiązkowo dołączyć do każdego akumulatora karty:**

**-** KARTA ładowania i kontroli akumulatora EKSPL-38 – Załącznik nr 1

- KARTA AKUMULATORA EKSPL-16 – Załącznik nr 2

Na każdej karcie musi być w sposób trwały wpisany rok produkcji i nr akumulatora.

**Wykonawca ma obowiązkowo dołączyć do formularza cenowego kartę technologiczną akumulatora.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu cenowym nazwy handlowej – producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów   
   z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.
2. Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania.
3. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności. Wszystkie te informacje powinny być napisane   
   w języku polskim.
4. Oferowane towary musza być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad   
   i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości   
   w transporcie jak i przechowywania w warunkach magazynowych.
5. Opakowania powinny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic   
   w pakowaniu fabrycznym musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta.
6. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru oraz dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
7. Towary będące przedmiotem dostawy objęte będą obiorem ilościowo-jakościowym   
   w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych   
   w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
8. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru.
9. Miejscem dostawy będą magazyny wskazane przez Zamawiającego.
10. Dostarczenie akumulatorów obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów Zamawiającego, rozładunek z środka transportu i złożenie w magazynie lub we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu.
11. Magazyn Zamawiającego: - Dobre n/ Kwisą, 67-320 Małomice.
12. Koszt transportu i ryzyko związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca.