
Według cen jednostkowych podanych poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | | Cena jedn.  w zł. brutto | Wartość  w zł. brutto |
| Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Znaki ostrzegawcze z grupy A** | | | | | |
| 1 | trójkątne 900 mm | szt. | 10 |  |  |
| 2 | trójkątne 900 mm- **folia typu 2** | szt. | 5 |  |  |
| **Znaki zakazu z grupy B** | | | | | |
| 3 | fi 800mm | szt. | 10 |  |  |
| 4 | B- 20 **folia typu 2** | szt. | 2 |  |  |
| **Znaki nakazu z grupy C** | | | | | |
| 5 | fi 800 mm | szt. | 2 |  |  |
| **Znaki informacyjne z grupy D** | | | | | |
| 6 | kwadratowe 600x600 | szt. | 10 |  |  |
| 7 | kwadratowe 600x750 |  | 5 |  |  |
| 8 | znak D-42, D-43  **1200x600 mm** |  | 10 |  |  |
| 9 | wym. 600x600 **folia typu 2** –D6, D6a,D6b | szt. | 10 |  |  |
| **Tablice typu E** | | | | | |
| 10 | Tablice typ E | m2 | 5 |  |  |
| **Znaki typu F** | | | | | |
| 11 | Znaki typu F | m2 | 5 |  |  |
| **Tabliczki do znaków drogowych grupy T** | | | | | |
| 12 | Tabliczki typu T- wszystkie rodzaje | m2 | 5 |  |  |
| **Elementy bezpieczeństwa ruchu** | | | | | |
| 13 | Słupki prowadzące U-1 a (umieszczane samodzielnie na poboczu) | szt. | 10 |  |  |
| 14 | słupek prowadzący U-1a ze znakiem kilometrowym U-7 i U-8 | szt. | 10 |  |  |
| 15 | Tablice prowadzące U-3a, U-3b pojedyncze prawa i lewa | szt. | 5 |  |  |
| 16 | Tablice U-3c, U-3d, tablice jednostronne ciągłe prawa i lewa (1,8 m) | szt. | 2 |  |  |
| 17 | tablica prowadząca dwustronna U-3 e | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Słupek przeszkodowy U 5a | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Słupek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C-9 **fi 400** | szt. | 2 |  |  |
| 19a | Słupek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C-9 **fi 600** | szt | 2 |  |  |
| 20 | Słupek blokujący U12c fi 120 | szt. | 4 |  |  |
| 21 | Tablice U-9a, U-9b do oznaczenia skrajni poziomej drogi -pojedyncze jednostronne | szt. | 4 |  |  |
| 22 | Słupek wskaźnikowy G1 a, b, c,d, e, f | szt. | 6 |  |  |
| 23 | Bariera U 12 a „trzepak” z ramą bez wypełnienia 2000x1600 biało czerwona | szt. | 2 |  |  |
| 24 | Bariera odgradzająca U-11 a (2,00m, oklejana, kotwiona) wykonana z metalu kolor wg potrzeby zamawiającego wymiary zgodne z rozporządzeniem (wykonana z rur) | szt. | 2 |  |  |
| 25 | Bariera odgradzająca U-12 b ( 2 łańcuchy, słupek co 1,5 m) | **mb.** | 3 |  |  |
| 26 | Pachołek U- 23 c (500 mm) | szt. | 2 |  |  |
| 27 | Próg zwalniający wyspowy  z kompletem akcesoriów  **1800/2000/65 Quartet \* ( kołki rozporowe/ montażowe do betonu rozmiar 14x135)** | kpl. | 5 |  |  |
| 28 | Próg zwalniający liniowy **U-16 d o dł.4,70 - 5,00 m, szer. 0,9- 1,0 m, wysokość 0,05 m** z kompletem akcesoriów | kpl. | 5 |  |  |
| 29 | U-18 b lustro drogowe prostokąt 600/800 | szt. | 5 |  |  |
| 30 | U-18 a lustro drogowe okrągłe 800 | szt. | 2 |  |  |
| 31 | Bariera stalowa **Sp 06/2** rozstaw słupków co 2 m | mb | 5 |  |  |
| 32 | uchwyt do krawędzi typu zacisk | szt. | 50 |  |  |
| 33 | Punktowy element odblaskowy „kocie oczko” | szt. | 20 |  |  |
| **Słupki do znaków drogowych** | | | | | |
| 34 | słupek fi 60,3 -2.0 4,5-metrowe | szt. | 30 |  |  |
| 35 | słupek fi 60,3 -2.0 3,5-metrowe | szt. | 50 |  |  |
| **\*za komplet progu Quartet należy rozumieć 2 progi składające się każdy z 4 elementów (8 elementów)** | | | | | |



Każdy znak drogowy pionowy jednostronny lub dwustronny powinien być wyposażony w komplet elementów składających się na uchwyt montażowy (obejma uniwersalna, zaciski, śruby, podkładki, itp.), który należy wliczyć w cenę znaku