**Załącznik nr 1-2 do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Remont kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścin

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** | **Opis i obliczanie robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena****jedn.****netto****PLN** | **Wartość****Netto****PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Odtworzenie trasy przebiegu kolektora deszczowego- strona prawa od km 0+182 do km 0+293 | km | 0,111 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3 z transportem urobku na odległość do 5 km gr. kat. III-IV transport urobku samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 57,38 |  |  |
| 3. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym o grubości do 10 cm | m2 | 585,00 |  |  |
| 4. | KNNR 4 1421-02 | Podłoże pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 8,56 |  |  |
| 5. | KNNR 4 1424-02 | Wpusty uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu w km 0+182 wraz z przykanalikami z rur PCV Ø 200 mm dł. 3,0 m każdy  | szt. | 2,00 |  |  |
| 6. | KNNR 4 1308-05 | Kolektor deszczowy z rur PCV o średnicy 300 mm ułożony na podsypce piaskowej  | mb | 111,00 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie i zagęszczenie ułożonych rur kolektora, przykanalików, wpustów ulicznych piaskiem warstwami gr. 30 cm | m3 | 40,98 |  |  |
| 8. | Kalkulacja własna  | Zakup oraz przywóz piasku na odległości do 30 km na zasypkę wykonanych urządzeń oraz uzupełnienia podsypki | m3 | 40,98 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa kratek ściekowych  | szt. | 7,00 |  |  |
| **II INNE ROBOTY** |
| 10. | KNNR 1 0102-06 | Analogia- podkrzesanie istniejących drzew z konarów i odrostów do wysokości 2,5 m nad chodnik  | szt. | 5,00 |  |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto** **Podatek VAT (23%)** **Ogółem wartość kosztorysowa**  |

**UWAGA!!!**

**WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM**