**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Stan istniejący:

Droga gminna działka nr 364 w miejscowości Jantar posiada nawierzchnię z gruntu rodzimego, miejscami wzmocniony destruktem. Stan drogi jest zły, ślad drogi jest przesunięty.

Stan projektowany:

Od skrzyżowania drogi gminnej działki nr 365 z drogą gminną działką nr 360/11 projektuje się wykonanie nawierzchni na odcinku ok. 300 m. i szerokości dostosowanej do pasa drogowego.

W tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (minimum w czterech punktach),

- Roboty ziemne w gruncie – z przeznaczeniem na wyrównanie drogi – ok. 900 m2,

- Wbudowanie kruszywa betonowego - nie mniej niż 10 cm po zagęszczeniu,

- Wbudowanie kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 – nie mniej niż 5 cm po zagęszczeniu.

- Wykonanie odwodnienia powierzchniowego ze statkiem w kierunku rowu.