**Załącznik nr 1A Parametry graniczne**

|  |
| --- |
| **Szafa do archiwizacji bloczków parafinowych** |
| **TYP/MODEL:****PRODUCENT:** |
| **L.p.** | **Parametry przedmiotu zamówienia:** | **Zakres wymagań**  | **Parametry oferowane** |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary szafy:Wysokość – 184 cmSzerokość – 107 cmGłębokość – 56 cm | TAK |  |
| 4 | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
| 5 | Minimum 12 poziomów szuflad, na każdym poziomie 28 szuflad wykonanych z ABS | TAK |  |
| 6 | Każda szuflada jest podzielona na 3 sekcje składowania bloczków w indywidualnych szufladach, maksymalnie w 2 warstwach | TAK |  |
| 7 | Pojemność każdej szuflady ok. 110 standardowych bloczków parafinowych | TAK |  |
| 8 | Całkowita pojemność archiwum – 36 960 bloczków | TAK |  |
| 9 | Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad | TAK |  |
| 10 | Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady | TAK |  |
| 11 | Kolorowe zdejmowane fronty (możliwość wyboru koloru frontów, min. 5 kolorów) | TAK |  |
| 12 | Opcjonalnie zamykane drzwi | TAK |  |
| 13 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |
| **Załącznik nr 1B Parametry graniczne**  |
| **Nadstawka na szafę na bloczki** |
| **TYP/MODEL:****PRODUCENT:** |
| **L.p.** | **Parametry przedmiotu zamówienia:** | **Zakres wymagań**  | **Parametry oferowane** |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary nadstawki:Wysokość – 67 cmSzerokość – 107 cmGłębokość – 56 cm | TAK |  |
| 4 | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
| 5 |  Minimum 4 poziomy szuflad, na każdym poziomie 28 szuflad wykonanych z ABS | TAK |  |
| 6 | Każda szuflada jest podzielona na 3 sekcje składowania bloczków w indywidualnych szufladach, maksymalnie w 2 warstwach | TAK |  |
| 7 | Pojemność każdej szuflady ok. 110 standardowych bloczków parafinowych | TAK |  |
| 8 | Całkowita pojemność archiwum – 12 320 bloczków | TAK |  |
| 9 | Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad | TAK |  |
| 10 | Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady | TAK |  |
| 11 | Kolorowe zdejmowane fronty (możliwość wyboru koloru frontów, min. 5 kolorów) | TAK |  |
| 12 | Opcjonalnie zamykane drzwi | TAK |  |
| 13 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |

Data …………………. Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………..

 **Załącznik nr. 2A Parametry graniczne**

|  |
| --- |
| **Szafa do archiwizacji preparatów mikroskopowych** |
| **TYP/MODEL:****PRODUCENT:** |
| L.p. | Parametry przedmiotu zamówienia: | Zakres wymagań  | Parametry oferowane |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary szafy:Wysokość – 184 cmSzerokość – 107 cmGłębokość – 56 cm | TAK |  |
| 4 | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
| 5 | Minimum 12 poziomów szuflad, w każdym 26 szuflad wykonanych z ABS | TAK |  |
| 6 | Całkowita pojemność archiwum: 125 000 szkiełek | TAK |  |
| 7 | Kolorowe zdejmowane fronty (możliwość wyboru koloru frontów, min. 5 kolorów) | TAK |  |
| 8 | Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady | TAK |  |
| 9 | Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad | TAK |  |
| 10 | Opcjonalnie zamykane drzwi | TAK |  |
| 12 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |

 **Załącznik nr. 2B Parametry graniczne**

|  |
| --- |
| **Nadstawka na szafę na preparaty** |
| **TYP/MODEL:****PRODUCENT:** |
| **L.p.** | **Parametry przedmiotu zamówienia:** | **Zakres wymagań**  | **Parametry oferowane** |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary szafy:Wysokość – 67 cmSzerokość – 107 cmGłębokość – 56 cm | TAK |  |
| 4 | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 poziomy szuflad, w każdym 26 szuflad wykonanych z ABS | TAK |  |
| 6 | Całkowita pojemność archiwum: 41 600 szkiełek | TAK |  |
| 7 | Kolorowe zdejmowane fronty (możliwość wyboru koloru frontów, min. 5 kolorów) | TAK |  |
| 8 | Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady | TAK |  |
| 9 | Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad | TAK |  |
| 10 | Opcjonalnie zamykane drzwi | TAK |  |
| 12 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |

Data …………………. Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………..