**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 4**

**Monitor ekranowy o poniższych parametrach lub lepszych szt. 3**

Przekątna: 23 - 24 cali

Proporcje: 16:9

Technologia wykonania: IPS

Rodzaj podświetlania: LED

Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 piksele

Częstotliwość odświeżania: minimum 60Hz

Kontrast: minimum 2000000:1 dynamiczny

minimum 1000:1 statyczny

Czas reakcji: minimum 8 ms;

Kąt widzenia pion: minimum 170 °

Kąt widzenia poziom: minimum 170 °

Rodzaje wejść / wyjść HDMI - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Dodatkowe informacje Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja położenia monitora w pionie (góra/dół)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm