Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HYDRANT DN 80 N/Z | SZT | 6 |
| HYDRANT DN 80 P/Z L1250 | SZT | 2 |
| KINETA 315/160 PRZELOTOWA | SZT | 10 |
| KOLANO PE/PE Ø 32 | SZT | 30 |
| KOLANO PE/PE Ø 40 | SZT | 5 |
| KOLANO PE/STAL Ø 32X0,75 GW | SZT | 15 |
| KOLANO PE/STAL Ø 32X1 GZ | SZT | 20 |
| KOLANO PE/STAL Ø 40X1 GZ | SZT | 5 |
| KOLANO STOPOWE DN 80 | SZT | 1 |
| KRUCIEC FF DWUKOŁNIERZOWY | SZT | 1 |
| ŁUK ŻELIWNY DN 100 90" DWUKOŁNIERZOWY | SZT | 1 |
| NAWIERTKA 100X32 GJS | SZT | 20 |
| NAWIERTKA 90X32 | SZT | 20 |
| OBRUK Ø 200 | SZT | 30 |
| OBUDOWA NAWIERTKI GJS | SZT | 30 |
| OBUDOWA ZASUWY Ø50 GJS | SZT | 4 |
| PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY 600/10 CM PLASTIKOWY | SZT | 20 |
| PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY 600/5 CM PLASTIKOWY | SZT | 20 |
| PRZEJŚCIE PE/STAL Ø32X1 GZ | SZT | 30 |
| PRZEJŚCIE PE/STAL Ø32X1,25 GZ | SZT | 30 |
| PRZEJŚCIE PE/STAL Ø40X1,25 GZ | SZT | 10 |
| REDUKCJA FFR DN100/80 | SZT | 1 |
| REDUKCJA PE/PE 63/50 | SZT | 2 |
| REDUKCJA PE/PE 75/63 | SZT | 2 |
| RURA KAN 160/1000/4,7 | SZT | 28 |
| RURA KAN 160/2000/4,7  | SZT | 56 |
| RURA KAN 160/3000/4,7 | SZT | 56 |
| RURA KAN 160/500/4,7 | SZT | 28 |
| RURA PE Ø32 X PN10 | MB | 600 |
| RURA PE Ø40 X PN10 | MB | 450 |
| RURA PE Ø50 PN10 | MB | 200 |
| RURA PVC Ø 110/5,3/6000 PN10 | SZT | 26 |
| RURA WZNOŚNA 315 KORUGOWANA  | MB | 12 |
| SKRZYNKA PHD Ø150 | SZT | 30 |
| SŁUPEK DO TABLICZKI | SZT | 20 |
| STUDNIA WODOMIERZOWA Ø600 | SZT | 2 |
| STUDNIA WODOMIERZOWA Z WYPOSAŻENIEM Ø400 | SZT | 15 |
| ŚRUBA M16X70 (ZESTAW MONTAŻOWY) | KPL | 20 |
| TABLICZKA ZNAMIONOWA "H" | SZT | 20 |
| TAŚMA NIEBIESKA "UWAGA WODA" | SZT | 10 |
| TRÓJNIK KANAL 200/160/90 | SZT | 4 |
| TRÓJNIK PE/PE 63 | SZT | 1 |
| TRÓJNIK PE/PE 75 | SZT | 1 |
| USZCZELKA 315 DO RURY KORUGOWANEJ | SZT | 10 |
| USZCZELKA PŁASKA Ø80 | SZT | 20 |
| WŁAZ CIĘŻKI 400/600 | SZT | 10 |
| ZASUWA DN 80 | SZT | 1 |
| ZASUWA DN50 X 1 1/2 GJS | SZT | 2 |
| ZASUWA DN50 X 1 1/4 GJS | SZT | 2 |
| ZŁĄCZKA PE/PE Ø 32 | SZT | 10 |
| ZŁĄCZKA PE/PE Ø 50 | SZT | 5 |
| ZŁĄCZKA PE/PE Ø40 | SZT | 5 |
| ZŁĄCZKA RED PE 50/40  | SZT | 2 |
| ZŁĄCZKA REDUKCYJNA PE/PE Ø 40X32 | SZT | 5 |